# 초기 작동

##

전동공구의 전원을 켜려면 사용자 인터페이스에 불이 들어올 때까지 사용자 인터페이스의 전원 버튼 (1) 을 누르십시오.

전동공구의 전원을 끄려면 다시 전원 버튼 (1) 을 누릅니다.

전동공구를 사용하지 않을 경우 30분 후에 자동으로 꺼집니다.

##

전동공구를 고정하거나 전동공구에 못을 타정하기 전에 모재가 적합한지 점검하십시오.

모재는 수평 상태로 남아있는 잔여물이 없어야 합니다.

모재의 경도를 점검하려면, 못을 펀치로 활용하십시오. 해머로 강하게 한 번 충격을 가하여 자재 위에 못을 타격하십시오. 결과를 확인하십시오.

- 못의 끝부분이 무뎌짐: 모재가 너무 단단해서 적합하지 않고, 못이 튀어나갈 수 있습니다.
- 자재가 찢어지거나 갈라짐: 모재가 부서지기 쉬우므로 적합하지 않습니다. 입자가 사용자 자신 또는 다른 사람에게 부딪히거나 못이 모재를 완전히 관통할 수 있습니다.
- 해머 타격 시 못이 모재 안으로 가라앉음: 모재가 너무 부드러워서 적합하지 않으며, 못이 모재를 완전히 관통할 수도 있습니다.
- 못이 모재 안에 작은 홈을 남김: 모재가 고정하기에 적합하지 않습니다.

##

- 전동공구의 전원을 켜십시오.
- 트리거 (6) 의 잠금을 해제하려면, 잠금 해제 스위치 (5) 를 왼쪽으로 돌리십시오(그림 D 참조).
- 전동공구의 손잡이 (7) 를 단단히 붙잡아야 함에 유의하십시오.
- 접촉 요소 (17) 를 모재 위로 끝까지 누르십시오 .
  접촉 요소를 누른 상태에서는 작업 램프 (19) 가 점등되어서 빛이 잘 들어오지 않는 작업 공간을 밝힐 수 있습니다.
- 이어서 트리거 (6) 를 짧게 누른 후 다시 트리거에서 손을 떼십시오. 이때 못이 모재로 이동합니다.
- 지침: 트리거 (6) 는 접촉 요소 (17) 를 눌러 넣은 뒤 2초 내에 눌러야 합니다. 그렇지 않으면 전동공구가 고정된 상태로 바뀌며, 타정 과정을 새롭게 시작해야 합니다.
- 다음 타정 작업을 위해 전동공구를 모재에서 완전히 들어올린 후 원하는 다음 작업 위치에 다시 밀착시켜 올려 놓으십시오.
- 휴식 시간 및 작업 종료 시 잠금 해제 스위치 (5) 를 오른쪽으로 밀어서 트리거 (6) 를 안전하게 고정하십시오(그림 D 참조).

지침: 고정 장치는 접촉 요소 (17) 가 완전하게 눌러 넣어지지 않았거나 타정 절차 사이에 트리거 (6) 가 해제되지 않았을 때 작동을 방지합니다.