# Tekniset tiedot

Akkunaulain |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
Laukaisujärjestelmä |  | Varmistettu kertalaukaisu | Varmistettu kertalaukaisu
Suurin laukaisutaajuus (kun akku ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Ammuttava naula
Tyyppi |  | Naula | Naula
Pituus | mm | 13−38 | 13−40
Varren halkaisija | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Vakiolippaan tilavuus | Nauloja | 22 | 22
Mitat ilman akkua (pituus × leveys × korkeus) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Paino akun kanssaA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Paino ilman akkua | kg | 4,1 | 4,1
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35 | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäB) | °C | −5…+50 | −5…+50
Sallittu ympäristön lämpötila säilytyksen aikana | °C | −20…+50 | −20…+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  riippuen käytetystä akusta

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.