# فك/تغيير عنصر التوصيل (انظر الصورة C)

يمكن فك عنصر التوصيل لغرض تنظيفه أو تغييره.

GNB 18V‑38: اقتصر على استخدام عنصر التوصيل القياسي (17).

GNB 18V‑40: تبعًا لغرض الاستخدام احرص على تركيب عنصر التوصيل المناسب:

- عنصر التوصيل القياسي (17) مناسب لإدخال المسامير (وبالاشتراك مع الحلقة المغناطيسية (24)) لتركيب عناصر التثبيت الفولاذية.
- عنصر التوصيل الرفيع (23) مناسب لتركيب عناصر التثبيت البلاستيكية.

أخرج المركم (10). قم بتفريغ الخزانة (12) وقم بفكها.

اسحب زر فك الإقفال (16) الخاص بعنصر التوصيل واسحب عنصر التوصيل (17) أو (23) من العدة الكهربائية.

أدخل عنصر توصيل مناسب أو جديد (17) أو (23) في العدة الكهربائية إلى أن يثبت.