# Waarschuwingen voor tackers

- Ga er altijd vanuit dat het gereedschap spijkers bevat. Onvoorzichtig omgaan met de tacker kan resulteren in onverwacht schieten van spijkers persoonlijk letsel.

- Wijs niet met het gereedschap naar uzelf of mensen in uw omgeving. Door onverwacht activeren komt er een spijker vrij die letsel kan veroorzaken.

- Activeer het gereedschap pas op het moment dat het gereedschap stevig tegen het werkstuk is gezet. Als het gereedschap geen contact heeft met het werkstuk, kan de spijker van uw doel wegschieten.

- Koppel het gereedschap los van de stroomvoorziening, wanneer de spijker klem komt te zitten in het gereedschap. Tijdens het verwijderen van een klemzittende spijker kan de tacker per ongeluk worden geactiveerd, als deze op de stroomvoorziening is aangesloten.

- Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van een klemzittende spijker. Het mechanisme kan onder druk staan en de spijker kan krachtig losschieten, terwijl u deze probeert vrij te maken.

Aanvullende veiligheidsaanwijzing voor GNB 18V‑38:

- Gebruik deze tacker niet voor het bevestigen van elektrische kabels. Deze is niet ontworpen voor de montage van elektrische kabels en kan de isolatie van elektrische kabels beschadigen en zodoende een elektrische schok of brandgevaar veroorzaken.

Aanvullende veiligheidsaanwijzing voor GNB 18V‑40:

- Zorg er bij het bevestigen van elektrische kabels voor dat deze niet onder spanning staan. Houd de tacker uitsluitend vast aan de geïsoleerde greepvlakken. Gebruik uitsluitend spijkers die voor de montage van elektrische kabels zijn bestemd. Controleer of de spijkers de isolatie van de elektrische kabels niet hebben beschadigd. Een spijker die de isolatie van elektrische kabels beschadigt, kan leiden tot een elektrische schok en brandgevaar.

- Koppel de tacker los van de voeding bij het plaatsen en verwijderen van spijkers, bij het verrichten van instellingen of bij het wisselen van accessoires. De tacker kan per ongeluk worden geactiveerd als deze is aangesloten op de voeding, wat kan resulteren in persoonlijk letsel.

- Ga voorzichtig te werk bij het hanteren van spijkers, vooral bij het plaatsen en verwijderen. De spijkers hebben scherpe punten die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

- Houd de vingers weg van de trekker wanneer deze tacker niet gebruikt en van de ene plek naar de andere verplaatst wordt. Door onverwacht activeren komt er een spijker vrij, wat kan resulteren in persoonlijk letsel.

- Houd de tacker vast aan de geïsoleerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden verricht waarbij de spijker in aanraking kan komen met verborgen bedrading. Als spijkers een spanningvoerende draad raken, dan kunnen de metalen delen van de tacker onder spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.

- Houd de tacker tijdens gebruik stevig vast. Een ongecontroleerde terugslag van de tacker kan leiden tot onverwacht activeren, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.

- Houd alle lichaamsdelen zoals handen en benen, enz. uit de buurt van de schietrichting van het gereedschap. De spijker kan zowel het werkstuk als een eventueel voorwerp erachter penetreren, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.

- Houd bij het gebruik van de tacker alle lichaamsdelen zoals handen en benen, enz. uit de buurt van de plek waar spijkers in het werkstuk worden gedreven. De spijker zou van richting kunnen veranderen en uit het werkstuk kunnen schieten, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.

- Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektriciteits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade.

- Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

- Verander en open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

- Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.

- Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.

Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.

Draag gehoorbescherming en een veiligheidsbril tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap.

- Gebruik het elektrische gereedschap en de spijkers niet op zeer zachte materialen (bijv. hout, lichte bouwmaterialen). De spijkers kunnen door de ondergrond slaan en letsel veroorzaken.

- Gebruik het elektrische gereedschap en de spijkers niet op zeer harde materialen (bijv. hoogvast staal, zeer harde natuursteen) evenals op betonsoorten met een hoge druksterkte of met een toeslagmateriaal met een hoge druksterkte. Als het materiaal te hard is, kan de nagel afketsen, breken en eruit schieten en u of andere personen raken en letsel veroorzaken.

- Houd het elektrische gereedschap nooit in een spitse hoek t.o.v. de ondergrond. Het elektrische gereedschap moet haaks op de ondergrond staan. Op de ondergrond mogen zich geen verontreinigingen bevinden.

- Deactiveer of verwijder het contactelement niet. Het contactelement fungeert als veiligheidsmechanisme om het risico van per ongeluk activeren te verminderen. Het deactiveren van deze component kan leiden tot per ongeluk activeren.

- Gebruik het elektrische gereedschap alleen wanneer het contactelement correct functioneert. Als het contactelement defect is, kan het elektrische gereedschap onverwacht activeren.

- Vul het magazijn van het elektrische gereedschap altijd eerst met spijkers, voordat u de accu plaatst. Op deze manier wordt het risico kleiner dat u per ongeluk een spijker inschiet en zichzelf of andere personen verwondt.

- Schiet spijkers nooit in de buurt van brandbare materialen in. Bij enkele spijkersoorten kunnen tijdens het inslaan vonken uit het contactelement slaan.

- Schiet een spijker niet op een andere spijker. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de spijker wordt afgeketst of dat het elektrische gereedschap onverwacht reageert.