# Údržba a čištění

- Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

- Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby se pracovalo dobře a bezpečně.

Pokud bylo elektrické nářadí uloženo bez používání 2 roky nebo déle, doporučujeme nechat provést údržbu v autorizovaném zákaznickém servisu pro elektrické nářadí Bosch.

## Odstranění poruch

Problém | Příčina | Odstranění
--- | --- | ---
Elektrické nářadí nereaguje. | Není nasazený akumulátor nebo je nasazený vybitý akumulátor | Nasaďte nabitý akumulátor.
Akumulátor a/nebo elektrické nářadí mimo provozní teplotu | Nechte akumulátor a elektrické nářadí vytemperovat na provozní teplotu.
Elektrické nářadí není zapnuté | Zapněte elektrické nářadí tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (1) na uživatelském rozhraní.
Nastřelování se nespustí | ≤ 2 hřebíky v zásobníku (12) | Naplňte zásobník (12).
Spoušť (6) je zajištěná | Stiskněte odjišťovací spínač (5) doleva, abyste odjistili spoušť (6).
Neprovedli jste správné pracovní pořadí | Dodržujte správné pracovní pořadí: Zvedněte kontaktní prvek (17) od podkladu. Uvolněte spoušť (6). Přitlačte kontaktní prvek kolmo na podklad. Během 2 s po přitlačení kontaktního prvku stiskněte spoušť.
Hřebík není nastřelený dostatečně hluboko. | Elektrické nářadí je příliš studené | Nechte elektrické nářadí vytemperovat na provozní teplotu.
Nesprávně nastavený hloubkový doraz | Stiskněte spínač hloubkového dorazu (20) doleva.
Příliš dlouhý hřebík | Použijte kratší hřebíky. Použijte vhodnou efektivní kotevní délku hef pro příslušné použití.
Příliš tvrdý podklad | Použijte alternativní metody upevňování, jako např. hmoždinky.
Hřebík je nastřelený příliš hluboko. | Nesprávně nastavený hloubkový doraz | Stiskněte spínač hloubkového dorazu (20) doprava.
Příliš krátký hřebík | Použijte delší hřebíky. Použijte vhodnou efektivní kotevní délku hef pro příslušné použití.
Příliš měkký podklad | Použijte alternativní metody upevňování, jako např. hmoždinky.
Hřebíky se ohne nebo praskne. | Elektrické nářadí je na podklad nasazené šikmo | Nasaďte elektrické nářadí kolmo na podklad. Při rovném podkladu použijte pro vyrovnání opěrnou patku (13).
Příliš dlouhý hřebík | Použijte kratší hřebíky. Použijte vhodnou efektivní kotevní délku hef pro příslušné použití.
Příliš tvrdý podklad | U betonu s tvrdými vměstky se pokuste o upevnění na jiném místě. V opačném případě použijte alternativní metody upevňování, jako např. hmoždinky.
Hřebík nedrží v oceli. | Ocelový podklad je příliš tenký | Použijte alternativní metody upevňování, jako např. šrouby.
Hřebík nevyjde z kontaktního prvku nebo kontaktní prvek zůstane v přitlačené poloze. | Zaseknutí v kontaktním prvku (např. kvůli cizím tělesům nebo nečistotám) | Odstraňte zaseknutí viz Odstranění zaseknutých hřebíků/resetování.
Příliš vysoká četnost chyb | Příliš tvrdý podklad | Použijte alternativní metody upevňování, jako např. hmoždinky.
Úderník je opotřebený | Nechte elektrické nářadí opravit v autorizovaném zákaznickém servisu pro elektrické nářadí Bosch.
Hřebíky nevklouznou do zásobníku. | Zásobník je znečištěný | Vyčistěte zásobník (12), např. štětcem.