# Interface de utilizador

A interface de utilizador serve:

- para ligar e desligar a ferramenta elétrica
- para indicar o estado da ferramenta elétrica
- para indicar o nível de carga da bateria
- para fazer reset

## Indicadores de estado

Cor da indicação de estado (2) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | A ferramenta elétrica está operacional. | –
Amarelo | Proteção contra sobreaquecimento: motor ou eletrónica muito quentes. | Deixe a ferramenta elétrica arrefecer. Se o motor e a eletrónica estiverem dentro da temperatura de serviço, a ferramenta elétrica volta automaticamente ao modo normal.
Azul | Proteção contra o frio: a ferramenta elétrica está demasiado fria. | Deixe a ferramenta elétrica alcançar a temperatura ambiente num ambiente mais quente. Se o motor e a eletrónica estiverem dentro da temperatura de serviço, a ferramenta elétrica volta automaticamente ao modo normal.
Vermelho | Detetado bloqueio: o punção não consegue voltar para a posição correta. | Elimine o bloqueio ver Eliminar os bloqueios/reset.
Laranja | O motor está bloqueado: não é possível colocar o punção na posição correta. | Elimine o bloqueio ver Eliminar os bloqueios/reset.
Ciano | Proteção contra sobrecorrente: o motor consome demasiada corrente. | Verifique a ferramenta elétrica quanto a bloqueio ou forte sujidade e elimine os mesmos ver Eliminar os bloqueios/reset. Se o erro persistir, contacte um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.
Magenta (durante 3 s, a seguir verde) | É recomendada manutenção: taxa de erro demasiado elevada (p. ex. prego dobrado ou profundidade de penetração insuficiente) | Contacta um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.
Branco | Erro da eletrónica ou do sensor | A ferramenta elétrica foi colocada no estado seguro e não pode ser utilizada. Contacta um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.

Indicador do nível de carga da bateria (3) | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 5× verde | 80–100 %
Luz permanente 4× verde | 60–80 %
Luz permanente 3× verde | 40–60 %
Luz permanente 2× verde | 20–40 %
Luz permanente 1× verde | 5–20 %
Luz intermitente 1× verde | 0–5 %