# 用户界面

用户界面用于：

- 接通/关闭电动工具
- 显示电动工具的状态
- 充电电池电量显示
- 复位

## 状态指示灯

状态指示灯(2)颜色 | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
绿色 | 电动工具准备就绪。 | –
黄色 | 过热保护：电机或电子元件温度过高。 | 让电动工具冷却。如果电机和电子元件处于工作温度范围内，电动工具将自动恢复到正常运行状态。
蓝色 | 过冷保护：电动工具温度过低。 | 将电动工具置于温暖的环境中使其升温。如果电机和电子元件处于工作温度范围内，电动工具将自动恢复到正常运行状态。
红色 | 发现存在卡住情况：冲头无法返回正确位置。 | 排除卡住情况 参见 排除卡住情况/复位。
橙色 | 电机阻塞：冲头无法进入正确位置。 | 排除卡住情况 参见 排除卡住情况/复位。
青色 | 过电流保护：电机消耗的电流过大。 | 检查电动工具是否存在卡住或严重污垢，并排除这些问题 参见 排除卡住情况/复位。 如果故障仍然存在，请联系经授权的Bosch电动工具客户服务中心。
品红色 （持续3秒，然后变为绿色） | 建议进行维护：故障率过高（例如钉子弯曲或钉入深度不足） | 请联系经授权的Bosch电动工具客户服务中心。
白色 | 电子元件或传感器故障 | 电动工具已进入锁定状态，无法使用。请联系经授权的Bosch电动工具客户服务中心。

充电电池电量指示灯(3) | 容量
--- | ---
5个绿灯长亮 | 80–100 %
4个绿灯长亮 | 60–80 %
3个绿灯长亮 | 40–60 %
2个绿灯长亮 | 20–40 %
1个绿灯长亮 | 5–20 %
1个绿灯闪烁 | 0–5 %