# Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü şunları sağlar:

- Elektrikli el aletinin açılıp kapanması
- Elektrikli el aletinin durum göstergesi
- Akü şarj durumu göstergesi
- Sıfırlama

## Durum göstergeleri

Durum göstergesi rengi (2) | Anlamı/nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Yeşil | Bu elektrikli el aleti kullanıma hazırdır. | –
Sarı | Aşırı ısınma koruması: Motor veya elektronik parçalar çok sıcak. | Elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin. Motor ve elektronik parçalar çalışma sıcaklığına ulaştığında, elektrikli el aleti otomatik olarak normal çalışmaya döner.
Mavi | Soğuk koruması: Elektrikli el aleti çok soğuk. | Elektrikli el aletini sıcak bir ortamda ılımaya bırakın. Motor ve elektronik parçalar çalışma sıcaklığına ulaştığında, elektrikli el aleti otomatik olarak normal çalışmaya döner.
Kırmızı | Sıkışma tespit edildi: Darbe damgası doğru konuma geri dönemez. | Sıkışmayı Bakınız Sıkışmaları giderme/sıfırlama giderin.
Turuncu | Motor bloke edildi: Darbe damgası doğru konuma getirilemiyor. | Sıkışmayı Bakınız Sıkışmaları giderme/sıfırlama giderin.
Camgöbeği | Aşırı akım koruması: Motor çok fazla akım tüketiyor. | Elektrikli el aletinde sıkışan cisim veya aşırı kirlenme olup olmadığını kontrol edin ve mevcutsa giderin Bakınız Sıkışmaları giderme/sıfırlama. Arıza devam ederse, yetkili bir Bosch elektrikli el aletleri müşteri servisine başvurun.
Magenta (3 sn boyunca, sonra yeşil) | Bakım önerilir: çok yüksek arıza oranı (örn. bükülmüş çiviler veya yetersiz çivi nüfuz derinliği) | Yetkili bir Bosch elektrikli el aletleri müşteri servisine başvurun.
Beyaz | Elektronik veya sensör arızası | Elektrikli el aleti güvenli duruma getirilmiştir ve kullanılamaz. Yetkili bir Bosch elektrikli el aletleri müşteri servisine başvurun.

Akü şarj durumu göstergesi (3) | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 5× yeşil | %80–100
Sürekli ışık 4× yeşil | %60–80
Sürekli ışık 3× yeşil | %40–60
Sürekli ışık 2× yeşil | %20–40
Sürekli ışık 1× yeşil | %5–20
Yanıp sönen ışık 1× yeşil | %0–5