# Cảnh báo an toàn cho máy bắn đinh

- Luôn giả định rằng dụng cụ chứa đinh. Việc cầm nắm máy bắn đinh không cẩn thận có thể dẫn tới bắn đinh không như mong đợi và gây thương tích cá nhân.

- Không hướng dụng cụ này về phía bạn hoặc bất cứ ai gần đó. Việc bấm mở máy không mong muốn sẽ làm bắn đinh và gây thương tích.

- Không kích hoạt dụng cụ trừ khi dụng cụ được đặt tỳ chắc chắn vào phôi gia công. Nếu dụng cụ không tiếp xúc với chi tiết gia công, đinh có thể bị lệch khỏi mục tiêu của bạn.

- Ngắt dụng cụ khỏi nguồn điện khi bị kẹt đinh trong dụng cụ. Trong khi tháo đinh bị kẹt, máy bắn đinh có thể vô tình được khởi động nếu được cắm điện.

- Thận trọng khi tháo đinh bị kẹt. Cơ cấu này có thể phải chịu nén và đinh có thể được bắn mạnh ra trong khi bạn cố tháo kẹt đinh cho máy.

Cảnh báo phụ thêm cho GNB 18V‑38:

- Không được sử dụng máy bắn đinh này để cố định dây cáp điện. Máy không được thiết kế để lắp đặt cáp điện và có thể làm hỏng lớp cách điện của cáp điện, từ đó gây ra nguy cơ điện giật hoặc cháy.

Cảnh báo phụ thêm cho GNB 18V‑40:

- Khi siết chặt các cáp điện, đảm bảo các cáp không được cấp điện. Chỉ giữ máy bấm đinh bằng các bề mặt cầm nắm cách điện. Chỉ sử dụng đinh được thiết kế để lắp đặt cáp điện. Kiểm tra xem đinh có làm hỏng lớp cách điện của cáp điện không. Đinh khi gây hỏng lớp cách điện của cáp điện có thể dẫn đến nguy cơ điện giật và cháy.

- Ngắt máy bắn đinh khỏi nguồn điện khi nạp và tháo đinh, điều chỉnh hoặc thay phụ kiện. Máy bắn đinh có thể vô tình được khởi động nếu được nối với nguồn điện, việc này có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Cần thận trọng khi xử lý đinh, đặc biệt là khi nạp và tháo đinh. Đinh có các điểm sắc nhọn có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Giữ khoảng cách ngón tay với cần khởi động khi không sử dụng máy bắn đinh này và khi di chuyển từ vị trí sử dụng này sang vị trí sử dụng khác. Việc vô tình khởi động sẽ làm máy bắn đinh, có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Chỉ cầm máy bắn đinh tại các bề mặt cầm nắm có cách điện khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà máy bắn đinh có thể tiếp xúc với dây điện ngầm. Việc đinh tiếp xúc với dây "có điện" có thể làm cho các phần kim loại hở của máy bắn đinh "có điện" và có thể gây điện giật cho người sử dụng.

- Giữ chắc máy bắn đinh trong khi thao tác. Độ giật không được kiểm soát của máy bắn đinh có thể dẫn đến khởi động máy ngoài ý muốn, dẫn đến thương tích cá nhân.

- Giữ tất cả các bộ phận cơ thể như tay và chân, v.v. cách xa hướng bắn đinh của dụng cụ. Đinh có thể đâm vào chi tiết gia công cũng như bất kỳ vật thể nào phía sau nó, điều này có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Khi sử dụng máy bắn đinh, hãy giữ tất cả các bộ phận cơ thể như tay và chân, v.v. tránh xa vị trí thực hiện bắn đinh vào chi tiết gia công. Đinh có thể bị chệch hướng và lệch khỏi chi tiết gia công, điều này có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ. Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.

- Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra. Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.

- Không thay đổi và mở pin. Nguy cơ bị chập mạch.

- Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài. Nó có thể dẫn tới đoản mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.

- Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất. Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.

Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.

Đeo thiết bị bảo vệ tại và kính bảo hộ khi sử dụng dụng cụ điện.

- Không dùng dụng cụ điện và đinh trên các vật liệu mềm (ví dụ như gỗ, vật liệu xây dựng nhẹ). Đinh có thể đâm xuyên qua bề mặt và gây thương tích.

- Không dùng dụng cụ điện và đinh trên các vật liệu quá cứng (ví dụ: thép có độ cứng cao, đá tự nhiên quá cứng) hoặc trên các loại bê tông có cường độ chịu nén cao hoặc với cốt liệu có cường độ chịu nén cao. Nếu vật liệu quá cứng, đinh có thể nảy, gãy và bật ra, đập vào bạn hoặc người khác và gây thương tích.

- Không được cầm dụng cụ điện ở góc nhọn so với bề mặt. Dụng cụ điện phải vuông góc với bề mặt. Không được có chất bẩn trên bề mặt.

- Không hủy kích hoạt hoặc tháo bỏ phần tử tiếp xúc. Phần tử tiếp xúc đóng vai trò là cơ chế an toàn giúp giảm nguy cơ kích hoạt ngẫu nhiên. Việc bỏ kích hoạt thành phần này có thể dẫn đến việc kích hoạt không mong muốn.

- Chỉ dùng dụng cụ điện nếu phần tử tiếp xúc hoạt động bình thường. Nếu phần tử tiếp xúc bị lỗi, dụng cụ điện có thể kích hoạt bất ngờ.

- Luôn đặt đinh vào máng trữ của dụng cụ điện trước khi lắp pin vào. Điều này làm giảm nguy cơ vô tình đóng đinh và gây thương tích cho bản thân hoặc người khác.

- Không bao giờ đóng đinh gần vật liệu dễ cháy. Với một số loại đinh, tia lửa có thể phát ra từ phần tử tiếp xúc trong quá trình đóng đinh.

- Không đóng một đinh vào một cái đinh khác. Điều này có thể khiến đinh bị lệch hoặc dụng cụ điện phản ứng bất ngờ.