# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred kakršnimi koli deli na električnem orodju (npr. vzdrževanjem, menjavo nastavkov, itd.) akumulatorsko baterijo odstranite iz električnega orodja. Pri nenamernem pritisku stikala za vklop/izklop obstaja nevarnost poškodb.

- Skrbite za čistočo električnega orodja in prezračevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.

Če električnega orodja niste uporabljali 2 leti ali več, priporočamo, da ga pošljete pooblaščenemu serviserju za električna orodja Bosch v vzdrževanje.

## Odpravljanje težav

Težava | Vzrok | Ukrepi
--- | --- | ---
Električno orodje se ne odziva. | Akumulatorska baterija ni vstavljena ali je izpraznjena | Vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo.
Temperatura akumulatorske baterije in/ali električnega orodja je zunaj delovnega razpona | Počakajte, da akumulatorska baterija in električno orodje dosežeta delovno temperaturo.
Električno orodje ni vklopljeno | S tipko za vklop/izklop (1) na uporabniškem vmesniku vklopite električno orodje.
Postopek zabijanja se ne sproži | ≤ 2 žeblja v vlagalniku (12) | Napolnite vlagalnik (12).
Sprožilec (6) je blokiran | Stikalo za deblokiranje (5) potisnite v levo, da deblokirate sprožilec (6).
Delovni koraki niso bili izvedeni v pravilnem zaporedju | Delovne korake izvedite v pravilnem zaporedju: Kontaktni element (17) dvignite s podlage. Sprostite sprožilec (6). Kontaktni element pritisnite navpično na podlago. V 2 s po pritisku kontaktnega elementa pritisnite sprožilec.
Žebelj se ne zabije dovolj globoko. | Električno orodje je prehladno | Počakajte, da električno orodje doseže delovno temperaturo.
Omejevalnik globine ni pravilno nastavljen | Stikalo za omejevalnik globine (20) potisnite v levo.
Predolg žebelj | Uporabite krajše žeblje. Pri tem upoštevajte dejansko dolžino zasidranja hef, primerno za vaše potrebe.
Podlaga je pretrda | Uporabite druge elemente za pritrjevanje, npr. zidne vložke.
Žeblji se zabijejo pregloboko. | Omejevalnik globine ni pravilno nastavljen | Stikalo za omejevalnik globine (20) potisnite v desno.
Prekratek žebelj | Uporabite daljše žeblje. Pri tem upoštevajte dejansko dolžino zasidranja hef, primerno za vaše potrebe.
Podlaga je premehka | Uporabite druge elemente za pritrjevanje, npr. zidne vložke.
Žebelj se skrivi ali zlomi. | Električno orodje je postavljeno poševno glede na podlago | Električno orodje postavite navpično na podlago. Če je podlaga ravna, uporabite podporno nogo (13) za poravnavo.
Predolg žebelj | Uporabite krajše žeblje. Pri tem upoštevajte dejansko dolžino zasidranja hef, primerno za vaše potrebe.
Podlaga je pretrda | Če ima beton trdnejše žepe, poskusite na drugem mestu. Sicer uporabite druge elemente za pritrjevanje, npr. zidne vložke.
Žebelj ne obstane v jeklu. | Jeklena podlaga je pretanka | Uporabite druge elemente za pritrjevanje, npr. vijake.
Žebelj se ne izstreli iz kontaktnega elementa ali kontaktni element ostane v pritisnjenem položaju. | Zagozden del v kontaktnem elementu (npr. tujek ali umazanija) | Odstranite zataknjeni predmet glejte Odstranitev zataknjenih predmetov/ponastavitev.
Previsoka stopnja neuspelega zabijanja | Podlaga je pretrda | Uporabite druge elemente za pritrjevanje, npr. zidne vložke.
Udarjalnik je obrabljen | Električno orodje naj popravi pooblaščen serviser za električna orodja Bosch.
Žebljev ni mogoče vstaviti v vlagalnik. | V vlagalniku je umazanija | Očistite vlagalnik (12), npr. s čopičem.