# Technické údaje

Akumulátorová klincovačka |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Spúšťací systém |  | Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením | Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením
Max. osadzovacia frekvencia (s akumulátorom ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Zatĺkací prvok
Typ |  | Klinec | Klinec
Dĺžka | mm | 13−38 | 13−40
Priemer stopky | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Kapacita štandardného zásobníka | Klince | 22 | 22
Rozmery bez akumulátora (dĺžka × šírka × výška) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Hmotnosť s akumulátorom A) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Hmotnosť bez akumulátora | kg | 4,1 | 4,1
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Povolená teplota prostredia pri prevádzkeB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Povolená teplota okolia pri skladovaní | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané akumulátory pre plný výkon |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  v závislosti od použitého akumulátora

B)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.