# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Копче за вклучување/исклучување (кориснички интерфејс)
(2) | Приказ за статусот на електричниот алат (кориснички интерфејс)
(3) | Приказ за наполнетост на батеријата (кориснички интерфејс)
(4) | Копче за ресетирање (кориснички интерфејс)
(5) | Прекинувач за отклучување, чкрапало
(6) | Чкрапало
(7) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(8) | Кориснички интерфејс
(9) | Копче за отклучување на батеријаA)
(10) | БатеријаA)
(11) | Лост за отклучување, магацин
(12) | Магацин
(13) | Потпорна ногарка
(14) | Лизгач за магацинот
(15) | Копче за лизгачот на магацинот
(16) | Копче за отклучување, контактен елемент
(17) | Стандарден контактен елемент
(18) | Отвор
(19) | Работно светло
(20) | Прекинувач за граничник за длабочина
(21) | Клин за пробивање
(22) | Ленти со клинциA)
(23) | Тесен контактен елемент (GNB 18V‑40)
(24) | Магнетен прстен (GNB 18V‑40)
(25) | Куки за закачување

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.