# Tháo/thay phần tử tiếp xúc (xem Hình C)

Có thể tháo phần tử tiếp xúc để làm sạch hoặc thay thế.

GNB 18V‑38: Chỉ sử dụng phần tử tiếp xúc tiêu chuẩn (17).

GNB 18V‑40: Sử dụng phần tử tiếp xúc phù hợp tùy theo mục đích:

- Phần tử tiếp xúc tiêu chuẩn (17) thích hợp để đóng đinh và (kết hợp với vòng từ tính (24)) để gắn các phần tử gắn bằng thép.
- Phần tử tiếp xúc hẹp (23) thích hợp để gắn các phần tử cố định bằng nhựa.

Hãy tháo pin (10). Làm rỗng máng trữ (12) và tháo ra.

Hãy kéo núm nhả khóa (16) của phần tử tiếp xúc và kéo phần tử tiếp xúc (17) hoặc (23) ra khỏi dụng cụ điện.

Đẩy phần tử tiếp xúc đã làm sạch hoặc mới (17) hoặc (23) vào dụng cụ điện cho đến khi khớp vào.