# نحوه راه اندازی

##

برای روشن کردن ابزار برقی، دکمه روشن/خاموش (1) را روی رابط کاربری فشار دهید تا رابط کاربری روشن شود.

برای خاموش کردن ابزار برقی، مجدداً دکمه روشن/خاموش (1) را فشار دهید.

در صورت استفاده نکردن از ابزار برقی، بعد از ‎30 min به طور اتوماتیک خاموش می شود.

##

قبل از خشاب گذاری ابزار برقی با میخ یا بستن آن، مناسب بودن سطح کار را بررسی کنید.

سطح کار باید صاف و عاری از مواد زاید باشد.

برای بررسی سختی مواد سطح کار، از یک میخ به جای سنبه استفاده کنید. آن را با یک چکش با ضربه ای محکم روی قطعه بکوبید. نتیجه را بررسی کنید:

- نوک میخ کُند شده است: سطح کار خیلی سفت است و مناسب نیست، ممکن است میخ کمانه کند.
- قطعه شکافته یا خرد می شود: سطح کار بسیار شکننده است و مناسب نیست. ذرات ممکن است به شما یا افراد دیگر برخورد کنند، یا میخ به طور کامل در سطح کار فرو رود.
- هنگام ضربه زدن با چکش، میخ در سطح کار فرو می رود: سطح کار خیلی نرم و نامناسب است، میخ ممکن است به طور کامل در سطح کار فرو رود.
- میخ یک فرورفتگی کوچک در سطح کار ایجاد می کند: سطح کار برای اتصال مناسب است.

##

- ابزار برقی را روشن کنید.
- کلید آزادسازی (5) را به سمت چپ فشار دهید تا ماشه (6) رها شود (رجوع کنید به تصویر D).
- دقت کنید که ابزار برقی را محکم از روی دسته (7) نگه دارید.
- قطعه تماس (17) را تا انتها روی سطح کار فشار دهید.
  با فشردن قطعه تماس، چراغ کار (19) روشن می شود و نور محل کار را در صورت نامناسب بودن روشنایی محیط، فراهم می کند.
- سپس ماشه (6) را کوتاه فشار دهید و آن را دوباره رها کنید. در این هنگام میخ به داخل سطح کار شلیک می شود.
- نکته: ماشه (6) باید در عرض ‎2 s پس از فشار دادن قطعه تماس (17) فشرده شود. در غیر این صورت ابزار برقی در وضعیت ایمن قرار می گیرد و فرآیند شلیک باید دوباره شروع شود.
- برای فرآیند شلیک دیگر، ابزار برقی را به طور کامل از سطح کار بلند کنید و آن را دوباره محکم در محل مورد نظر بعدی قرار دهید.
- هنگام استراحت و پایان کار، ماشه (6) را ایمن کنید، برای انجام این کار، کلید آزادسازی (5) را به سمت راست فشار دهید (رجوع کنید به تصویر D).

نکته: اگر قطعه تماس (17) به طور کامل تحت فشار قرار نگیرد یا ماشه (6) در حین فرآیند شلیک، رها نشود، وضعیت ایمنی از فعال شدن آن جلوگیری می کند.