# Інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача служить:

- для вмикання/вимикання електроінструменту
- для відображення стану електроінструменту
- для індикації зарядженості акумуляторної батареї
- для скидання

## Індикатори стану

Індикатор стану (2) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Зелений | Електроінструмент готовий до використання. | –
Жовтий | Захист від перегріву: двигун або електроніка перегрілись. | Дайте електроінструментові охолонути. Якщо двигун та електроніка знаходяться в межах робочої температури, електроінструмент автоматично повертається до нормального режиму роботи.
Синій | Захист від холоду: Електроінструмент занадто холодний. | Дайте електроінструменту охолонути в теплому середовищі. Якщо двигун та електроніка знаходяться в межах робочої температури, електроінструмент автоматично повертається до нормального режиму роботи.
Червоний | Виявлено заклинювання: бойок не може повернутися у правильне положення. | Усуньте заклинювання див. Усунення заклинювання/скидання.
Помаранчевий | Двигун заблокований: бойок може бути повернутий у правильне положення. | Усуньте заклинювання див. Усунення заклинювання/скидання.
Ціановий | Захист від перевищення струму: двигун споживає занадто багато струму. | Перевірте електроінструмент на наявність заклинювання або сильного забруднення та видаліть його див. Усунення заклинювання/скидання. Якщо помилка не усунена, зверніться до авторизованого сервісного центру з обслуговування електроінструментів Bosch.
Пурпурний (на 3 с, потім зелений) | Рекомендується технічне обслуговування: занадто висока частота відмов (наприклад, зігнуті цвяхи або недостатня глибина проникнення) | Зверніться до авторизованого сервісного центру для електроінструментів Bosch.
Білий | Помилка електроніки або датчика | Електроінструмент переведений в безпечний стан і не може бути використаний. Зверніться до авторизованого сервісного центру для електроінструментів Bosch.

Індикація зарядженості акумуляторної батареї (3) | Ємність
--- | ---
Свічення зеленим кольором 5× | 80–100 %
Свічення зеленим кольором 4× | 60–80 %
Свічення зеленим кольором 3× | 40–60 %
Свічення зеленим кольором 2× | 20–40 %
Свічення зеленим кольором 1× | 5–20 %
Блимання зеленим кольором 1× | 0–5 %