# Қорапты толтыру/босату (B суретін қараңыз)

- Шегелерді әсіресе жүктеу және шығару барысында пайдалану кезінде мұқият болыңыз. Шегелердің дене жарақатына әкелуі мүмкін өткір ұштары бар.

- Электр құралыңыз үшін Bosch компаниясы ұсынған шегелерді ғана пайдаланыңыз. Рұқсат етілмеген шегелерді пайдалану электр құралының зақымдалуына және жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Қорапта кез келген жұмыстарды өткізу барысында электр құралын, ауыз (18) не өз денеңізге, не басқа адамдарға бағытталмайтындай ұстап тұрыңыз.

Шегелерді пайдалану мақсатына сәйкес таңдау:

Атауы | Тапсырыс нөмірі | Келесіге жарамды | Ұзындығы (мм) | Диаметрі (мм) | Материал | Шеге таспасының түсі
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Білік | Бүркеншік
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Бетон | 16 | 2,7 (тегіс) | 6,25 | Көміртекті болат, гальваникалық түрде мырышталған | көк
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (бұдырлы)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Болат | 13 | 3 (сатылы) | қара
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Бетон | 40 | 2,7 (тегіс) | 6,25 | Көміртекті болат, гальваникалық түрде мырышталған | көк

Қорапты толтыру:

- Қажет болса, қорап қалқанын (14) және қорапты (12), мысалы, жаққышпен тазалаңыз.
- Қорап қалқанындағы (14) түймені (15) басып, оны қорап саңылауына қарай тірелгенше жылжытыңыз.
- Жарамды шеге таспасын (22) қорап саңылауына кіргізіңіз. Стандартты қорапты ең көбі 2 шеге таспасымен, ал кеңейтілген қорапты (керек-жарақ) 4 шеге таспасымен толтыруға болады.
- Қорап қалқанындағы (14) түймені (15) басып, оны алға қарай тірелгенше жылжытыңыз.

Нұсқау: егер қорапта (12) 2 шеге ғана қалған болса, түйіспе элементін (17) әрі қарай басып жабу және қағу әрекетін іске қосу мүмкін болмайды. Қорапты толтырыңыз.

Қорапты босату:

- Қорап қалқанындағы (14) түймені (15) басып, оны қорап саңылауына қарай тірелгенше жылжытыңыз.
- Қорапты, шеге таспасы (22) қорап саңылауынан сырғып шыға алатындай айналдырыңыз.