# Petunjuk keselamatan alat paku tembak

- Selalu beranggapan alat selalu terisi paku. Penanganan alat paku tembak yang sembarangan dapat menyebabkan keluarnya paku secara tiba-tiba dan menyebabkan cedera.

- Jangan mengarahkan alat ke pengguna ataupun ke orang lain yang berada di sekitar alat. Memicu alat secara tiba-tiba akan melepaskan paku dan menyebabkan cedera.

- Jangan menjalankan alat kecuali alat telah diletakkan dengan benar pada benda kerja. Jika alat tidak bersentuhan dengan benda kerja, paku dapat berbelok dari target yang diinginkan.

- Putus sambungan alat dari sumber listrik saat paku macet di dalam alat. Saat melepas paku yang macet di dalam alat, alat paku tembak mungkin hidup secara tiba-tiba jika alat terhubung ke sumber listrik.

- Berhati-hatilah saat melepas paku yang macet. Mekanisme alat mungkin akan berada di bawah tekanan dan paku mungkin akan terlepas secara paksa saat paku berusaha dikeluarkan dari posisi macet.

Petunjuk keselamatan tambahan untuk GNB 18V‑38:

- Jangan menggunakan alat paku tembak ini untuk mengencangkan kabel listrik. Alat paku tembak tidak dirancang untuk instalasi kabel listrik dan dapat merusak insulasi kabel listrik sehingga menyebabkan sengatan listrik atau risiko kebakaran.

Petunjuk keselamatan tambahan untuk GNB 18V‑40:

- Saat mengencangkan kabel listrik, pastikan kabel tidak teraliri listrik. Hanya pegang pemaku pada permukaan genggam berisolator. Hanya gunakan paku yang dirancang untuk instalasi kabel listrik. Pastikan paku tidak merusak insulasi kabel listrik. Paku yang merusak insulasi kabel listrik dapat menimbulkan sengatan listrik dan risiko kebakaran.

- Putus sambungan alat paku tembak dari sumber listrik saat memasukkan dan mengeluarkan paku, melakukan penyesuaian, atau mengganti aksesori. Alat paku tembak dapat hidup secara tiba-tiba jika terhubung ke sumber listrik sehingga menyebabkan cedera.

- Berhati-hatilah saat menangani paku, terutama saat memasukkan dan mengeluarkan. Paku memiliki titik tajam yang dapat menyebabkan cedera.

- Jauhkan jari dari pemicu saat alat paku tembak tidak dioperasikan dan saat berpindah dari satu posisi pengoperasian ke posisi lainnya. Memicu alat paku tembak secara tiba-tiba akan melepaskan paku sehingga menyebabkan cedera.

- Pegang alat paku tembak pada permukaan gagang yang terisolasi saat mengoperasikan karena paku dapat bersentuhan dengan sistem pengkabelan yang tidak terlihat. Paku yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam alat paku tembak dialiri listrik dan berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada pengguna.

- Genggam erat alat paku tembak selama pengoperasian. Hentakan yang tidak terkontrol dari alat paku tembak dapat menyebabkan pengaktifan yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan cedera.

- Jauhkan semua anggota tubuh, seperti tangan, kaki, dll. dari arah penembakan alat. Paku dapat menembus benda kerja serta benda apa pun di belakangnya sehingga menyebabkan cedera.

- Saat menggunakan alat paku tembak, jauhkan semua anggota tubuh, seperti tangan, kaki, dll. dari area tempat paku dipasang pada benda kerja. Paku dapat berbelok dan keluar dari benda kerja sehingga menyebabkan cedera.

- Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hu‌bung‌i perusahaan peng‌a‌da‌an setempat. Sentuhan de‌ngan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.

- Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak. Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.

- Jangan memodifikasi dan membuka baterai. Terdapat risiko korsleting.

- Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar. Hal ini dapat menyebabkan terjading hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.

- Hanya gunakan baterai pada produk dari produsen. Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.

Lindungi baterai dari panas, misalnya dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air, dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.

Kenakan pelindung telinga dan kacamata pelindung saat menggunakan perkakas listrik.

- Jangan gunakan perkakas listrik dan mengaplikasikan paku di atas material yang sangat lunak (misalnya kayu, bahan konstruksi ringan). Paku dapat menembus material dan mengakibatkan pengguna terluka.

- Jangan gunakan perkakas listrik dan mengaplikasikan paku di atas material yang sangat keras (misalnya baja kekuatan tinggi, batu alam yang sangat keras) atau di atas jenis beton dengan kekuatan tekan yang tinggi dan agregat dengan kekuatan tekan yang tinggi. Jika material terlalu keras, paku dapat terpental, patah, atau lolos dan dapat mengenai dan melukai orang lain.

- Jangan pernah memegang perkakas listrik saat berada dalam posisi sudut yang lancip di atas permukaan material. Perkakas listrik harus berada dalam posisi tegak lurus di atas permukaan material. Permukaan material tidak boleh terkontaminasi oleh apa pun.

- Jangan menonaktifkan atau melepas elemen kontak. Elemen kontak berfungsi sebagai mekanisme keamanan untuk mengurangi risiko perkakas listrik terpicu secara tidak disengaja. Menonaktifkan komponen ini dapat menyebabkan perkakas listrik terpicu secara tidak disengaja.

- Hanya gunakan perkakas listrik jika elemen kontak berfungsi dengan benar. Jika elemen kontak rusak, perkakas listrik dapat terpicu secara tiba-tiba.

- Sebelum memasang baterai, selalu isi magasin perkakas listrik dengan paku terlebih dulu sebelum memasang baterai. Hal ini akan mengurangi risiko paku menancap secara tidak disengaja dan melukai orang lain.

- Jangan pernah menembakkan paku di dekat material yang mudah terbakar. Untuk beberapa jenis paku, percikan api dapat keluar dari elemen kontak saat menembakkan paku.

- Jangan menancapkan paku di atas paku lain. Hal ini dapat mengakibatkan paku menjadi bengkok atau perkakas listrik dapat beroperasi secara tidak terduga.