# Dados técnicos

Pistola de pregos sem fio |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
Sistema de disparo |  | Disparo individual com sequência de segurança | Disparo individual com sequência de segurança
Frequência de aplicação máx. (com bateria ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Objeto a inserir
Tipo |  | Prego | Prego
Comprimento | mm | 13−38 | 13−40
Diâmetro da haste | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Capacidade do carregador standard | Pregos | 22 | 22
Dimensões sem bateria (comprimento × largura × altura) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Peso com bateriaA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Peso sem bateria | kg | 4,1 | 4,1
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Baterias recomendadas para potência máxima |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  dependendo da bateria utilizada

B)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.