# Indicações de segurança para pistola de pregos

- Assuma sempre que a ferramenta contém pregos. O manuseamento descuidado da pistola de pregos poderá resultar no disparo inesperado dos pregos e em ferimentos pessoais.

- Não aponte a ferramenta para si nem para qualquer outra pessoa nas proximidades. O acionamento inadvertido do gatilho irá ejetar o prego causando ferimentos.

- Não acione a ferramenta a menos que esta esteja posicionada com firmeza contra a peça de trabalho. Se a ferramenta não estiver em contacto com a peça de trabalho, o prego poderá ser defletido para longe do seu alvo.

- Desligue a ferramenta da fonte de alimentação quando o prego bloquear na ferramenta. Ao remover um prego bloqueado, a pistola de pregos poderá ser ativada acidentalmente se estiver ligada à corrente.

- Tenha cuidado ao remover um prego bloqueado. O mecanismo poderá estar sob compressão e o prego poderá ser vigorosamente ejetado ao tentar resolver uma condição de bloqueio.

Instrução de segurança adicional para GNB 18V‑38:

- Não utilize esta pistola de pregos para fixar cabos elétricos. Esta não foi concebido para a instalação de cabos elétricos e poderá danificar o isolamento destes, podendo causar choques elétricos ou riscos de incêndio.

Instruções adicionais de segurança para GNB 18V‑40:

- Ao fixar os cabos elétricos, certifique-se de que estes não estão ligados à corrente. Segure a pistola de pregos apenas nas superfícies de agarrar isoladas. Utilize apenas pregos concebidos para instalações de cabos elétricos. Verifique se o prego não danificou o isolamento dos cabos elétricos. Um prego que tenha danificado o isolamento dos cabos elétricos pode provocar choques elétricos e riscos de incêndio.

- Desligue a pistola de pregos da fonte de alimentação ao carregar e descarregar pregos, fazer ajustes ou mudar de acessórios. A pistola de pregos poderá ser ativada acidentalmente se estiver ligada à fonte de alimentação, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Tenha cuidado ao manusear pregos, especialmente ao carregar e descarregar os mesmos. Os pregos têm pontas afiadas, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Mantenha os dedos afastados do gatilho quando não está a operar a pistola de pregos e ao mudar de uma posição de trabalho para outra. O acionamento inadvertido do gatilho irá ejetar o prego, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Segure a pistola de pregos nas superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação onde o prego possa entrar em contacto com cabos escondidos. O contacto do prego com um fio "sob tensão" irá colocar as partes metálicas expostas da pistola de pregos "sob tensão" e produzir um choque elétrico.

- Segure firmemente a pistola de pregos durante a operação. O recuo descontrolado da pistola de pregos pode causa uma ativação não intencional, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Mantenha todas as partes do corpo, como mãos e pernas, etc. longe da direção de disparo da ferramenta. O prego pode penetrar na peça de trabalho, bem como em qualquer objeto atrás dela, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Ao usar a pistola de pregos, mantenha todas as partes do corpo, como mãos e pernas, etc. longe da área onde os pregos são inseridos na peça de trabalho. O prego pode desviar-se e sair da peça de trabalho, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Utilizar detetores apropriados, para en‌con‌trar cabos escondidos, ou consulte a com‌pa‌nhi‌a elétrica local. O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.

- Não altere nem abra o acumulador. Há perigo de haver um curto-circuito.

- Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.

Proteja a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.

Use proteção auditiva e óculos de proteção durante a utilização da ferramenta elétrica.

- Não use a ferramenta elétrica e os pregos em materiais demasiado macios (p. ex. madeira, materiais macios). Os pregos podem atravessar a base e causar ferimentos.

- Não use a ferramenta elétrica e os pregos em materiais muito duros (p. ex. aço extremamente resistente, pedra natural muito dura) assim como tipos de betão com elevada resistência à pressão ou com agregados com elevada resistência à pressão. Se o material for muito duro, o prego pode fazer ricochete, quebrar ou sair e atingir outras pessoas e causar ferimentos.

- Nunca segure a ferramenta elétrica num ângulo agudo à base. A ferramenta elétrica deve estar perpendicular à base. Na base não se pode encontrar qualquer sujidade.

- Não desative ou remova o elemento de contacto. O elemento de contacto serve como mecanismo de segurança, para reduzir o risco de um disparo inadvertido. A desativação deste componente pode causar um disparo inadvertido.

- Use a ferramenta elétrica apenas se o elemento de contacto funcionar corretamente. Se o elemento de contacto estiver com defeito, a ferramenta elétrica pode disparar inadvertidamente.

- Insira sempre primeiro pregos no carregador da ferramenta elétrica, antes de inserir a bateria. Assim reduz o risco de pregar inadvertidamente um prego ou de causar ferimentos próprios ou outra pessoa.

- Nunca aplique pregos próximo de materiais inflamáveis. Em alguns tipos de pregos podem sair faíscas do elemento de contacto ao pregar.

- Não aplique um prego por cima de outro prego. Isso pode fazer com que o prego se desvie ou a ferramenta elétrica responda inesperadamente.