# Поддържане и почистване

- Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.). Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

- За да работите добре и безопасно, поддържайте чисти електрическия инструмент и вентилационните отвори.

Ако електроинструментът е бил съхраняван без използване за 2 години или повече, се препоръчва поддръжка в оторизиран клиентски център за Bosch електроинструменти.

## Отстраняване на повреди

Проблем | Причина | Помощ
--- | --- | ---
Електроинструментът не реагира. | Не е поставена акумулаторна батерия или последната е изтощена | Поставете заредена акумулаторна батерия.
Акумулаторната батерия и/или електроинструментът са извън работната температура | Оставете акумулаторната батерия и електроинструмента да се темперират до работна температура.
Електроинструментът не е включен | Включете електроинструмента с пусковия прекъсвач (1) върху потребителския интерфейс.
Не е активиран процес на забиване | ≤ 2 пирона в пълнителя (12) | Напълнете пълнителя (12).
Спусъкът (6) е блокиран | Натиснете превключвателя за отблокиране (5) наляво, за да деблокирате спусъка (6).
Работната последователност не е правилно извършена | Спазвайте правилната работна последователност: Повдигнете контактния елемент (17) от основата. Отпуснете спусъка (6). Притиснете контактния елемент отвесно върху основата. Натиснете спусъка в рамките на 2 s след притискането на контактния елемент.
Пиронът не е достатъчно дълбоко. | Електроинструментът е твърде студен | Оставете електроинструмента да се темперира до работна температура.
Дълбочинният ограничител е грешно настроен | Натиснете прекъсвача на дълбочинния ограничител (20) наляво.
Твърде дълъг пирон | Използвайте по-къси пирони. Спазвайте подходящата за Вашето приложение ефективна дължина на анкериране hef.
Основата е прекалено твърда | Използвайте алтернативни методи на закрепване, като напр. дюбели.
Пиронът е твърде надълбоко. | Дълбочинният ограничител е грешно настроен | Натиснете прекъсвача на дълбочинния ограничител (20) надясно.
Твърде къс пирон | Използвайте по-дълги пирони. Спазвайте подходящата за Вашето приложение ефективна дължина на анкериране hef.
Основата е твърде мека | Използвайте алтернативни методи на закрепване, като напр. дюбели.
Пиронът се огъва или се чупи. | Електроинструментът е поставен накриво върху основата | Поставете електроинструмента отвесно върху основата. При равна основа използвате опорното краче (13) за изравняване.
Твърде дълъг пирон | Използвайте по-къси пирони. Спазвайте подходящата за Вашето приложение ефективна дължина на анкериране hef.
Основата е прекалено твърда | При бетон с твърди закрепвания се опитайте да извършите закрепване на друго място. В противен случай използвайте алтернативни методи на закрепване, като напр. дюбели.
Пиронът не се задържа в стомана. | Стоманената основа е твърде тънка | Използвайте алтернативни методи на закрепване, като напр. винтове.
Пиронът е блокиран в контактния елемент или контактният елемент остава в притисната позиция. | Блокиране в контактния елемент (напр. поради чуждо тяло или мръсотия) | Отстранете блокирането вж. Отстраняване на заклещвания/нулиране.
Твърде висока стойност на грешки | Основата е прекалено твърда | Използвайте алтернативни методи на закрепване, като напр. дюбели.
Ударникът е износен | Предайте електроинструмента за ремонт в оторизиран клиентски сервиз за електроинструменти на Bosch.
Пироните не се изплъзват от пълнителя. | Пълнителят е замърсен | Почистете пълнителя (12), напр. с четка.