# 作業注意事項

- 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

在每次工作開始前，請檢查安全及扳機裝置是否正常運作，以及所有螺絲和螺母是否已鎖緊。
立即斷開故障或非正常運作電動工具的供電，並聯繫授權的 Bosch 客戶服務中心。

請勿對電動工具進行任何不當的篡改。不可拆解或卡住電動工具的任何部件。不可採用不當的方式進行「緊急維修」。

避免對電動工具造成任何弱化或損壞，例如：

- 敲擊或雕塑、
- 未經製造商許可的改造、
- 掉落地上或在地上滑動、
- 作為槌子使用、
- 任何形式的暴力操作等。

在較長工作休息時間或工作結束時，請關閉電動工具，取出充電電池並儘可能清空針匣。

##

請在緊固作業時遵守製造商針對待固定材料的規定，並遵守作業場地的建築設計圖。

確認工件下方或後方是何種物件。若有人員處於其後方，請勿將釘子釘入牆壁、天花板或地板。釘子可能會擊穿基材並傷害他人。

務必將釘子垂直釘入基材內。

不可將釘子釘向已經釘入的釘子上。這可能會導致釘子變形、釘子卡住或電動工具不受控地移動。

檢查釘子是否已正確釘入。為達到安裝的緊固作業，釘入位置不可過高、過低，或是彎曲。

GNB 18V‑40：在裝上固定元件時，亦請檢察釘子是否正確釘入。

若混凝土因裝釘針而受損，則須根據業界認可的規定將其修復。

您可在
http://www.bosch-pt.com 的 Bosch 釘子文件中取得以下資訊：

- 釘頭距離 hNHS
- 有效錨固長度 hef
- 混凝土構件最小厚度 h
- 兩釘之間最短距離 smin
- 最小邊距 cmin
- 建議承重

##

您可使用電動工具將個別塑膠製或鋼製固定元件裝到基材上。

固定元件範例：

| 訂單編號 | 說明
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | 管夾 16 mm
1 600 A03 2G7 | 管夾 20 mm
1 600 A03 2G8 | 管夾 25 mm
1 600 A03 2G9 | 管夾 32 mm
1 600 A03 2GA | 管夾 40 mm
| 1 600 A03 2GB | 8 線電纜卡箍（單面）
| 1 600 A03 2GC | 16 線電纜卡箍（雙面）
| 1 600 A03 2GD | 20 線電纜支架
1 600 A03 2GE | 40 線電纜支架
| 1 600 A03 2GF | 電纜紮帶支架
| 1 600 A03 2GG | 電纜紮帶 8−32 mm
1 600 A03 2GH | 電纜紮帶 16−63 mm

您可在 www.bosch-pt.com 找到 Bosch 的全系列固定元件。

- 僅可使用 Bosch 為您的電動工具所推薦的固定元件。使用非許可的固定元件可能損壞電動工具並導致人員受傷。

針對塑膠製固定元件，請使用窄型接觸元件 (23)（請參考圖 E）。

針對鋼製固定元件，請使用標準接觸元件 (17)（請參考圖 F）。將磁環 (24) 從側面推過接觸元件的尖端，並使其卡入。

將固定元件與預設的針孔安裝在接觸元件 (23) 或磁環 (24) 上。

- 始終僅可安裝單一的固定元件。 多個重疊元件可能會導致受傷或損壞。

- 裝上固定元件時，請保持雙手位於槍口側面。請務必將槍口避開自身或他人。不可將接觸元件壓向內部。將手指遠離扳機。 釘子可能因意外觸發射出而造成傷害或電動工具損壞。

將接觸元件連同裝上的固定元件壓住基材。照常進行裝釘針操作。

##

使用限深擋塊開關 (20) 設定釘入深度，以達到針頭距離的正確值 hNHS。

釘子過深：向右按下限深擋塊開關 (20)。
若釘子仍然釘入過深，請使用較長的釘子。

釘子釘入深度不足：向左按下限深擋塊開關 (20)。
若釘子仍然釘入深度不足，請使用較短的釘子。

##

若指示器狀態 (2) 為紅色或橘色或釘子無法正確釘入時，請解開卡住問題。

- 取下充電電池 (10)。清空針匣 (12) 並將其取下。請取下接觸元件 (17)。
- 檢查針匣 (12) 並清除髒污、殘留物和異物。
- 檢查接觸元件 (17) 並使用穿入插銷 (21) 清除釘子、釘子碎片、殘留物或異物。注意此時不可損壞接觸元件。
- 依序重新裝入接觸元件 (17)、針匣 (12) 和充電電池 (10)。
- 壓下針匣滑動開關 (14) 上的按鈕 (15)，並將其推向針匣開口，直到卡入。
- 啟動電動工具。
- 按住重置按鈕 (4) 5 秒鐘，直到指示器狀態 (2) 開始閃爍。
- 將接觸元件 (17) 壓向木塊或類似物體，然後按下扳機 (6)。如此馬達便能將撞擊衝頭移至正確的位置。
- 若確認有其他錯誤，電動工具不會返回正常運行，而是在指示器狀態 (2) 中顯示另一個錯誤。

##

支腳 (13) 可使電動工具在平坦基材上的垂直對準更為容易。

若要在不平坦的基材上操作，您可將支腳 (13) 拆解。為此請將其從針匣 (12) 推向後方。

##

利用掛鈎 (25) 即可將已關閉的電動工具固定於適當的吊掛裝置上。

使用隨附的螺絲 將掛鈎 (25) 旋入電動工具外殼（請參考圖 G）。

- 檢查掛鈎 (25) 是否有任何損壞或變形。
  若掛鈎 (25) 已受損、變形或無法牢固固定於電動工具上，則請勿使用掛鈎。
- 將電動工具利用掛鈎 (25) 掛到一固定的吊掛裝置上。
  為避免造成損壞或人身傷害，吊掛裝置不得裝設在走道上方或緊鄰工作範圍處。

掛鈎僅是為吊掛電動工具包括所安裝的配件而設計。

- 切勿將掛鈎作為防墜設備使用。

##

關閉電動工具以便搬運，特別是當您使用梯子或以非尋常姿勢行動時。

使用解鎖開關 (5) 鎖定扳機。在工作場所，僅可握住把手 (7) 搬運電動工具，而不是操作中的扳機 (6)。