# Instrucciones para la ‌operación

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Antes de cada comienzo del trabajo, compruebe el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y disparo, así como el asiento firme de todos los tornillos y tuercas.
Desconecte inmediatamente una herramienta eléctrica defectuosa o que no funcione correctamente de la red eléctrica y póngase en contacto con un servicio técnico Bosch autorizado.

No realice manipulaciones indebidas en la herramienta eléctrica. No desmonte ni bloquee ninguna parte de la herramienta eléctrica. No realice "reparaciones de emergencia" con medios inadecuados.

Evite cualquier debilitamiento y daño de la herramienta eléctrica, p. ej. por:

- golpear o grabar,
- medidas de transformación no aprobadas por el fabricante,
- dejar caer o empujar por el suelo,
- manejo como un martillo,
- cualquier tipo de aplicación de fuerza.

Al realizar pausas más largas y al final del trabajo, desconecte la herramienta eléctrica, retire el acumulador y vacíe el cargador en lo posible.

##

Para las fijaciones, observe las especificaciones del fabricante de los materiales a fijar, así como los planos de construcción de las obras.

Asegúrese en todo momento de lo que hay debajo o detrás de la pieza de trabajo. No coloque clavos en paredes, techos o suelos si se encuentran personas detrás de ellos. Los clavos podrían penetrar en el sustrato y herir a alguien.

Los clavos deben clavarse siempre verticalmente en el sustrato.

No coloque un clavo sobre otro que ya se ha clavado. En ello, el clavo puede deformarse, los clavos pueden atascarse o la herramienta eléctrica puede moverse sin control.

Compruebe si los clavos se han colocado correctamente. Para una fijación segura, no deben quedar ni demasiado altos ni demasiado bajos ni doblados.

GNB 18V‑40: compruebe también que los clavos se han posicionado correctamente al colocar los elementos de fijación.

Si el hormigón resulta dañado por operaciones de clavado fallidas, debe repararse de acuerdo con las normas reconocidas.

Consulte la documentación de los clavos Bosch en
http://www.bosch-pt.com para obtener la siguiente información:

- Distancia de cabeza de clavo hNHS
- Longitud de anclaje efectiva hef
- Espesor mínimo del elemento de hormigón h
- Distancia mínima entre dos clavos smin
- Distancia mínima de los bordes cmin
- Cargas recomendadas

##

Puede utilizar la herramienta eléctrica para colocar elementos de fijación individuales de plástico o acero a la base.

Ejemplos de elementos de fijación:

| Número de pedido | Descripción
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Abrazadera de tubo de 16 mm
1 600 A03 2G7 | Abrazadera de tubo de 20 mm
1 600 A03 2G8 | Abrazadera de tubo de 25 mm
1 600 A03 2G9 | Abrazadera de tubo de 32 mm
1 600 A03 2GA | Abrazadera de tubo de 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Soporte para cables (unilateral) para 8 cables
| 1 600 A03 2GC | Soporte para cables (de doble cara) para 16 cables
| 1 600 A03 2GD | Sujetacables para 20 cables
1 600 A03 2GE | Sujetacables para 40 cables
| 1 600 A03 2GF | Soporte para bridas
| 1 600 A03 2GG | Brida de 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Brida de 16−63 mm

Consulte la oferta completa de elementos de fijación de Bosch en www.bosch-pt.com.

- Utilice solo elementos de fijación recomendados por Bosch para su herramienta eléctrica. El uso de elementos de fijación no permitidos puede dañar la herramienta eléctrica y causar lesiones.

Para elementos de fijación de plástico, utilice el elemento de contacto compacto (23) (ver figura E).

Para elementos de fijación de acero, utilice el elemento de contacto estándar (17) (ver figura F). Introduzca un anillo magnético (24) lateralmente sobre la punta del elemento de contacto y encájelo en su sitio.

Coloque un elemento de fijación con paso para clavos previsto en el elemento de contacto (23) o en el anillo magnético (24).

- Coloque siempre un único elemento de fijación. Superponer varios elementos puede provocar daños o lesiones.

- Mantenga siempre las manos a un lado de la boquilla al colocar el elemento de fijación. Apunte siempre la boquilla lejos de usted o de otras personas. No presione el elemento de contacto hacia dentro. Mantenga los dedos alejados del gatillo. Un disparo inesperado podría soltar un clavo, lo que provocaría lesiones o daños en la herramienta eléctrica.

Presione el elemento de contacto con el elemento de fijación colocado sobre la base. Inicie el proceso de inserción como siempre.

##

Ajuste la profundidad de clavado con el interruptor de tope de profundidad (20) de modo que se alcance el valor correcto de la distancia de la cabeza del clavo hNHS.

Clavo demasiado profundo: Presione el interruptor de tope de profundidad (20) hacia la derecha.
Si los clavos siguen clavándose a demasiada profundidad, utilice clavos más largos.

Clavo insuficientemente profundo: Presione el interruptor de tope de profundidad (20) hacia la izquierda.
Si los clavos siguen clavándose insuficientemente profundos, utilice clavos más cortos.

##

Elimine los atascos cuando el indicador de estado (2) se ilumine en rojo o naranja, o cuando los clavos ya no se introduzcan correctamente.

- Retire el acumulador (10). Vacíe el cargador (12) y extráigalo. Retire el elemento de contacto (17).
- Compruebe el cargador (12) y elimine la suciedad, los residuos y los cuerpos extraños.
- Compruebe el elemento de contacto (17) y elimine los clavos, las astillas de clavos, los residuos o los cuerpos extraños con la espiga de punción (21). Preste atención a no dañar el elemento de contacto en el proceso.
- Coloque de nuevo sucesivamente el elemento de contacto (17), el cargador (12) y el acumulador (10).
- Presione la tecla (15) en la corredera del cargador (14) y empújela hacia la abertura del cargador hasta que encastre.
- Conecte la herramienta eléctrica.
- Pulse la tecla Reset (4) durante 5 segundos hasta que el indicador de estado (2) comience a parpadear.
- Presione el elemento de contacto (17) contra un bloque de madera o similar y pulse el disparador (6). Así, el motor puede mover el punzón a la posición correcta.
- Si se ha detectado otro fallo, la herramienta eléctrica no vuelve al servicio normal, sino que aparece el nuevo fallo en la pantalla de estado (2).

##

El pie de apoyo (13) facilita la alineación vertical de la herramienta eléctrica en un terreno llano.

Para trabajos en terrenos irregulares, se puede desmontar el pie de apoyo (13). Para ello, desplácelo hacia atrás del cargador (12).

##

Con el gancho de suspensión (25) puede fijar la herramienta eléctrica desconectada en un dispositivo de suspensión adecuado.

Atornille el gancho de suspensión (25) con el tornillo suministrado a la carcasa de la herramienta eléctrica (ver figura G).

- Compruebe que el gancho de suspensión (25) no esté dañado o deformado.
  No utilice el gancho de suspensión (25), si está dañado, deformado o ya no está firmemente afirmado a la herramienta eléctrica.
- Cuelgue la herramienta eléctrica con el gancho de suspensión (25) en un dispositivo de suspensión estable.
  Para evitar daños o lesiones, no instale el dispositivo de suspensión sobre pasillos o zonas de trabajo contiguas.

El gancho de suspensión está destinado exclusivamente para suspender la herramienta eléctrica, incluidos los accesorios montados.

- Nunca utilice el gancho de suspensión como equipamiento anticaídas.

##

Desconecte la herramienta eléctrica para el transporte, especialmente cuando utilice escaleras o se desplace en una posición corporal no acostumbrada.

Bloquee el disparador con el interruptor de desbloqueo (5). Lleve la herramienta eléctrica en el lugar de trabajo únicamente por la empuñadura (7) y con el disparador (6) no accionado.