# 사용자 인터페이스

사용자 인터페이스 용도:

- 전동공구의 전원 켜기
- 전동공구의 상태 표시
- 배터리 충전 상태 표시
- 리셋

## 상태 표시

상태 표시기 색상 (2) | 의미/원인 | 해결책
--- | --- | ---
녹색 | 전동공구를 사용할 수 있는 상태입니다. | –
황색 | 과열 보호: 모터 또는 전자 장치가 너무 뜨겁습니다. | 전동공구를 식히십시오. 모터 및 전자 장치가 작동 온도 범위 내에 있으면, 전동공구가 자동으로 정상 모드로 되돌아 갑니다.
청색 | 저온 보호: 전동공구의 온도가 너무 낮습니다. | 따뜻한 환경에서 전동공구의 온도를 조절하십시오. 모터 및 전자 장치가 작동 온도 범위 내에 있으면, 전동공구가 자동으로 정상 모드로 되돌아 갑니다.
적색 | 끼임 상태가 확인됨: 펀치 스탬프가 올바른 위치로 되돌아가지 않습니다. | 끼임 상태 참조 끼임 상태 해결/리셋 를 해결하십시오.
주황색 | 모터가 블로킹됨: 펀치 스탬프가 올바른 위치로 이동되지 않습니다. | 끼임 상태 참조 끼임 상태 해결/리셋 를 해결하십시오.
청록색 | 과전류 보호: 모터가 너무 많은 전류를 소비합니다. | 전동공구의 끼임 또는 과도한 오염 여부를 확인하고 이를 제거하십시오 참조 끼임 상태 해결/리셋. 고장이 계속 존재할 경우 Bosch 전동공구 공식 서비스 센터에 연락하십시오.
자홍색 (3초 후, 녹색으로 전환) | 유지보수 권장됨: 고장률이 너무 높음(예: 못이 휘거나 충분한 깊이로 타정되지 않음) | Bosch 전동공구 공식 서비스 센터로 연락하십시오.
흰색 | 전자 장치 또는 센서 결함 | 전동공구가 고정 상태로 전환되었고 사용이 불가능합니다. Bosch 전동공구 공식 서비스 센터로 연락하십시오.

배터리 충전상태 표시기 (3) | 용량
--- | ---
연속등 5× 녹색 | 80–100 %
연속등 4× 녹색 | 60–80 %
연속등 3× 녹색 | 40–60 %
연속등 2× 녹색 | 20–40 %
연속등 1× 녹색 | 5–20 %
점멸등 1× 녹색 | 0–5 %