# واجهة المستخدم

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم في الآتي:

- لتشغيل وإطفاء العدة الكهربائية
- بيان حالة العدة الكهربائية
- لمبين حالة شحن المركم
- لإعادة الضبط

## مبينات الحالة

لون بيان الحالة (2) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | العدة الكهربائية جاهزة للاستخدام. | –
أصفر | الحماية من السخونة المفرطة: المحرك ساخن للغاية أو الوحدة الإلكترونية ساخنة للغاية. | دع العدة الكهربائية حتى تبرد. بمجرد أن يكون المحرك والوحدة الإلكترونية في نطاق درجة حرارة التشغيل، ترجع العدة الكهربائية أوتوماتيكيًا إلى وضع التشغيل العادي.
أزرق | الحماية من البرودة: العدة الكهربائية باردة للغاية. | اترك العدة الكهربائية في بيئة دافئة حتى تعتاد على درجة الحرارة. بمجرد أن يكون المحرك والوحدة الإلكترونية في نطاق درجة حرارة التشغيل، ترجع العدة الكهربائية أوتوماتيكيًا إلى وضع التشغيل العادي.
أحمر | اكتشاف استعصاء: تتعذر عودة سنبك الدق إلى الموضع الصحيح. | قم بإزالة الاستعصاء انظر إزالة/إعادة ضبط الاستعصاءات.
برتقالي | المحرك منحصر: لا يمكن تثبيت سنابك الدق في المواضع الصحيحة. | قم بإزالة الاستعصاء انظر إزالة/إعادة ضبط الاستعصاءات.
سماوي | الحماية من التيار الزائد: المحرك يستهلك الكثير من التيار. | افحص العدة الكهربائية من حيث وجود استعصاء أو اتساخ شديد وقم بإزالته انظر إزالة/إعادة ضبط الاستعصاءات. في حالة استمرار وجود الخطأ، توجه لأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة الخاصة بالعدة الكهربائية من Bosch.
أرجواني (يستمر لمدة 3 ث، ثم يتحول للأخضر) | يوصى بإجراء الصيانة: معدل الخطأ مرتفع للغاية (مثل مسامير منحنية أو عمق اختراق غير كافٍ) | توجه لأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة الخاصة بالعدة الكهربائية من Bosch.
أبيض | خطأ بالوحدة الإلكترونية أو بالمستشعر | تم نقل العدة الكهربائية إلى الحالة المؤمنة ولا يمكن استخدامها. توجه لأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة الخاصة بالعدة الكهربائية من Bosch.

مبين حالة شحن المركم (3) | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 5× أخضر | 80–100 %
ضوء مستمر 4× أخضر | 60–80 %
ضوء مستمر 3× أخضر | 40–60 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 20–40 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 5–20 %
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | 0–5 %