# Apkabos pripildymas/ištuštinimas (žr. B pav.)

- Būkite atsargūs dirbdami su vinimis, ypač įdėdami vinių arba jas išimdami. Vinių galas yra smailas, todėl galite susižaloti.

- Naudokite tik tokias vinis, kurias Bosch rekomenduoja jūsų elektriniam įrankiui. Naudojant neleistinas vinis, galimi elektrinio įrankio pažeidimai ir asmenų sužalojimai.

Atlikdami bet kokius apkabos priežiūros darbus, elektrinį įrankį laikykite taip, kad žiotys (18) nebūtų nukreiptos nei į jus, nei į kitus asmenis.

Vinių pagal atliekamą darbą parinkimas:

Pavadinimas | Užsakymo numeris | Skirta | Ilgis (mm) | Skersmuo (mm) | Medžiaga | Vinių juostos spalva
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kotelis | Galvutė
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betonas | 16 | 2,7 (lygi) | 6,25 | Anglinis plienas, elektrocinkuotas | Mėlyna
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (užapvalinta)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Plienas | 13 | 3 (pakopinė) | Juoda
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betonas | 40 | 2,7 (lygi) | 6,25 | Anglinis plienas, elektrocinkuotas | Mėlyna

Apkabos užpildymas:

- Jei reikia, išvalykite apkabos stūmiklį (14) ir apkabą (12), pvz., teptuku.
- Paspauskite mygtuką (15) ant apkabos stūmiklio (14) ir stumkite jį apkabos angos kryptimi, kol užsifiksuos.
- Į apkabos angą įstumkite tinkamą vinių juostą (22). Į standartinę apkabą galima įdėti ne daugiau kaip 2 vinių juostas, į paplatintą apkabą (papildoma įranga) – 4.
- Paspauskite mygtuką (15) ant apkabos stūmiklio (14) ir stumkite jį pirmyn iki atramos.

Nuoroda: jei apkaboje (12) liko tik 2 vinys, nebebus galima įspausti kontaktinio elemento (17) ir atlikti kalimo operacijos. Pripildykite apkabą.

Apkabos ištuštinimas:

- Paspauskite mygtuką (15) ant apkabos stūmiklio (14) ir stumkite jį apkabos angos kryptimi, kol užsifiksuos.
- Sukite apkabą taip, kad vinių juosta (22) galėtų slysti iš apkabos angos.