# Ставање во употреба

##

За вклучување на електричниот алат, притиснете го копчето за вклучување/исклучување (1) на корисничкиот интерфејс, додека не светне корисничкиот интерфејс.

За исклучување на електричниот алат, одново притиснете го копчето за вклучување/исклучување (1).

Електричниот алат автоматски се исклучува по 30 минути доколку не се користи.

##

Проверете ја соодветноста на подлогата пред да го составите или прицврстите електричниот алат.

Подлогата мора да биде рамна и без остатоци.

За да ја тестирате цврстината на материјалот на подлогата, користете шајка како кирнер. Удрете ја со чекан со силен удар на материјалот. Проверете го резултатот:

- Врвот на шајката е затапен: подлогата е премногу тврда и не е соодветна, шајката може да се одбие.
- Материјалот пука или се расцепува: подлогата е премногу кршлива и не е соодветна. Делчињата може да ве погодат вас или други лица, или шајката може целосно да навлезе во подлогата.
- Шајката навлегува во подлогата при ударот на чеканот: подлогата е премногу мека и не е соодветна, шајката може целосно да навлезе во подлогата.
- Шајката остава мала вдлабнатина во подлогата: подлогата е погодна за фиксирање.

##

- Вклучете го електричниот алат.
- Притиснете го прекинувачот за отклучување (5) кон лево, за чкрапало (6) да го отклучите (види слика D).
- Внимавајте на тоа, цврсто да го држите електричниот алат на рачката (7).
- Притиснете го контактниот елемент (17) до крајот на подлогата.
  Кога ќе се притисне контактниот елемент се пали работното светло (19) и овозможува осветлување на работното поле при неповолни светлосни услови.
- Потоа кратко притиснете го чкрапалото (6) и повторно пуштете го. Ова вклучува забивање шајка во подлогата.
- Напомена: Чкрапалото (6) мора да се притисне во рок од 2 s по притискањето на контактниот елемент (17). Во спротивно, електричниот алат се префрла во безбедна состојба и процесот на набивање мора да се рестартира.
- За следниот процес на набивање подигнете го електричниот алат од подлогата и поставете го цврсто на следното место.
- За време на паузите и на крајот од работата, обезбедете го чкрапалото (6) со притискање на прекинувачот за отклучување (5) кон десно (види слика D).

Напомена: Безбедноста го спречува активирањето ако контактниот елемент (17) не е целосно притиснат или чкрапалото (6) не е отпуштено помеѓу процесите на набивање.