# Kontaktinio elemento nuėmimas/keitimas (žr. C pav.)

Kontaktinį elementą, norinį jį išvalyti arba pakeisti, galima nuimti.

GNB 18V‑38: naudokite tik standartinį kontaktinį elementą (17).

GNB 18V‑40: priklausomai nuo atliekamo darbo, įstatykite tinkamą kontaktinį elementą:

- Standartinis kontaktinis elementas (17) yra skirtas vinims kalti ir (naudojant su magnetiniu žiedu (24)) tvirtinimo elementams iš plieno tvirtinti.
- Siauras kontaktinis elementas (23) yra skirtas tvirtinimo elementams iš plastiko tvirtinti.

Išimkite akumuliatorių (10). Ištuštinkite apkabą (12) ir ją nuimkite.

Traukite kontaktinio elemento atblokavimo mygtuką (16) ir ištraukite kontaktinį elementą (17) arba (23) iš elektrinio įrankio.

Nuvalytą arba naują kontaktinį elementą (17) arba (23) stumkite į elektrinį įrankį, kol užsifiksuos.