# Снятие/замена контактного элемента (см. рис. C)

Контактный элемент можно снимать для очистки или замены.

GNB 18V‑38: используйте только стандартный контактный элемент (17).

GNB 18V‑40: устанавливайте подходящий контактный элемент в зависимости от предполагаемого использования:

- Стандартный контактный элемент (17) подходит для посадки гвоздей и (в комбинации с магнитным кольцом (24)) для навешивания крепежных элементов из стали.
- Узкий контактный элемент (23) подходит для навешивания крепежных элементов из пластмассы.

Извлеките аккумулятор (10). Разрядите магазин (12) и снимите его.

Потяните кнопку разблокировки (16) контактного элемента и извлеките контактный элемент (17) или (23) из электроинструмента.

Вставьте очищенный или новый контактный элемент (17) или (23) в электроинструмент до фиксации.