# Изваждане/смяна на контактния елемент (вж. фиг. C)

Контактният елемент може да се сваля за почистване или смяна.

GNB 18V‑38: Използвайте само стандартния контактен елемент (17).

GNB 18V‑40: Използвайте според целта на употреба подходящия контактен елемент:

- Стандартният контактен елемент (17) е подходящ за забиване на пирони и (в комбинация с магнитния пръстен (24)) за поставяне на крепежни елементи от стомана.
- Тесният контактен елемент (23) е подходящ за поставяне на крепежни елементи от пластмаса.

Извадете акумулаторната батерия (10). Изпразнете пълнителя (12) и го свалете.

Изтеглете копчето за деблокиране (16) на контактния елемент и след това изтеглете контактния елемент (17), респ. (23) от електроинструмента.

Избутайте почистения или нов контактен елемент (17), респ. (23) до фиксиране в електроинструмента.