# Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, uç değişimi vb.) aküyü elektrikli el aletinden çıkarın. Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

- İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Elektrikli el aleti 2 yıl veya daha uzun süre kullanılmadan depolandıysa, yetkili bir Bosch elektrikli el aleti servis merkezinde bakım yapılması tavsiye edilir.

## Arızaların giderilmesi

Sorun | Neden | Çözüm
--- | --- | ---
Elektrikli el aleti yanıt vermiyor. | Akü yerleştirilmemiş veya boş | Dolu bir akü yerleştirin.
Akü ve/veya elektrikli el aleti çalışma sıcaklığının dışında | Akünün ve elektrikli el aletinin çalışma sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
Elektrikli el aleti açık değil | Elektrikli el aletini kullanıcı arayüzündeki Açma/Kapama tuşu (1) ile açın.
Hiçbir çakma işlemi tetiklenmedi | Magazinde (12) ≤ 2 çivi | Magazini (12) doldurun.
Tetik (6) kilitli | Tetiğin (6) kilidini açmak için kilit açma şalterini (5) sola doğru bastırın.
Çalışma sırası doğru şekilde yürütülmedi | Doğru çalışma sırasına uyun: Kontak elemanını (17) alt tabakadan kaldırın. Tetiği (6) bırakın. Kontak elemanını alt tabaka üzerine dikey olarak bastırın. Kontak elemanına bastıktan sonra 2 sn içinde tetiğe basın.
Çivi yeterince derin değil. | Elektrikli el aleti çok soğuk | Elektrikli el aletinin çalışma sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
Derinlik mesnedi yanlış ayarlanmış | Derinlik mesnedi şalterini (20) sola doğru bastırın.
çok uzun çivi | Daha kısa çiviler kullanın. Uygulamanız için uygun olan etkili ankraj uzunluğu hef'yi dikkate alın.
Alt tabaka çok sert | Dübel gibi alternatif sabitleme yöntemleri kullanın.
Çivi çok derin. | Derinlik mesnedi yanlış ayarlanmış | Derinlik mesnedi şalterini (20) sağa doğru bastırın.
çok kısa çivi | Daha uzun çiviler kullanın. Uygulamanız için uygun olan etkili ankraj uzunluğu hef'yi dikkate alın.
Alt tabaka çok yumuşak | Dübel gibi alternatif sabitleme yöntemleri kullanın.
Çivi bükülmüş veya kırılmış. | Elektrikli el aleti alt tabakaya eğik olarak yerleştirilmiş | Elektrikli el aletini alt tabaka üzerine dikey olarak yerleştirin. Alt tabaka düzse, hizalama için destek ayağını (13) kullanın.
çok uzun çivi | Daha kısa çiviler kullanın. Uygulamanız için uygun olan etkili ankraj uzunluğu hef'yi dikkate alın.
Alt tabaka çok sert | Sert kalıntılar içeren beton için farklı bir yerde sabitlemeyi deneyin. Aksi takdirde dübel gibi alternatif sabitleme yöntemleri kullanın.
Çivi çeliği tutmuyor. | Çelik alt tabakası çok ince | Vida gibi alternatif sabitleme yöntemleri kullanın.
Çivi kontak elemanından çıkmıyor veya kontak elemanı basılı konumda kalıyor. | Kontak elemanında sıkışma (örn. yabancı cisimler veya kir nedeniyle) | Sıkışmayı Bakınız Sıkışmaları giderme/sıfırlama giderin.
çok yüksek arıza oranı | Alt tabaka çok sert | Dübel gibi alternatif sabitleme yöntemleri kullanın.
Darbe damgası aşınmış | Elektrikli el aletinin yetkili bir Bosch elektrikli el aletleri müşteri servisi tarafından onarılmasını sağlayın.
Çiviler magazinin içine kaymıyor. | Magazin kirli | Magazini (12) örneğin bir fırça ile temizleyin.