# نکات عملی

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت فشرده شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

قبل از شروع کار، بررسی کنید که تجهیزات ایمنی و آزادسازی به درستی کار کنند و همه پیچ و مهره ها محکم باشند.
فوراً ابزار برقی معیوب یا نامناسب را از منبع تغذیه جدا کنید و با خدمات مجاز مشتریان Bosch تماس بگیرید.

هیچ گونه دست کاری نادرست بر روی ابزار برقی انجام ندهید. هیچ بخشی از ابزار برقی را باز یا قفل نکنید. هیچ "تعمیرات اضطراری" را با وسایل نامناسب انجام ندهید.

برای مثال از هرگونه تضعیف یا آسیب رساندن به ابزار برقی، خودداری کنید:

- ضربه زدن یا حکاکی کردن،
- اقدامات اصلاحی که توسط سازنده تأیید نشده است،
- انداختن یا کشیدن روی زمین،
- استفاده به عنوان چکش،
- هرگونه اِعمال فشار.

در صورت استراحت طولانی مدت در حین کار یا در پایان کار، ابزار برقی را خاموش کنید، باتری قابل شارژ را خارج کرده و در حد امکان خشاب را خالی کنید.

##

در اتصالات، اطلاعات سازنده برای قطعات وصل شده و نقشه های ساختمانی کارگاه را رعایت کنید.

از آنچه در زیر یا پشت قطعه کار شما قرار دارد، مطمئن شوید. در صورت وجود افراد در پشت دیوار، سقف یا کف زمین، از هیچ میخی استفاده نکنید. ممکن است میخ ها از درون سطح کار عبور کنند و به کسی آسیب برسانند.

میخ ها باید همیشه به طور عمودی نسبت به سطح کار قرار بگیرند.

از قرار دادن میخ روی میخی که قبلاً گذاشته شده است، خودداری کنید. در این صورت ممکن است میخ تغییر شکل دهد، کج شود یا موجب حرکت غیرقابل کنترل ابزار برقی گردد.

بررسی کنید که میخ ها به درستی قرار بگیرند. برای اتصال ایمن، آنها نباید نه خیلی بالا باشند و نه خیلی پایین یا خمیده باشند.

GNB 18V‑40: هنگام وصل کردن اجزاء اتصال بررسی کنید که میخ ها به درستی تنظیم شده باشند.

اگر بتن طی فرآیند شلیک ناموفق، آسیب ببیند، باید طبق قوانین پذیرفته شده تعمیر شود.

لطفاً برای کسب اطلاعات زیر به مستندات میخ Bosch در
http://www.bosch-pt.com مراجعه کنید:

- فاصله سر میخ hNHS
- طول اتصال بهینه hef
- حداقل ضخامت ماده بتنی h
- حداقل فاصله بین دو میخ smin
- حداقل فاصله لبه cmin
- بارهای توصیه شده

##

شما می توانید با ابزار برقی اجزاء اتصال پلاستیکی یا فلزی را به صورت جداگانه روی سطح کار وصل کنید.

مثال هایی برای اجزاء اتصال:

| شماره سفارش | توضیحات
--- | --- | ---
| ‎1 600 A03 2G6‎ | گیره نگهدارنده لوله ‎16 mm‎
‎1 600 A03 2G7‎ | گیره نگهدارنده لوله ‎20 mm‎
‎1 600 A03 2G8‎ | گیره نگهدارنده لوله ‎25 mm‎
‎1 600 A03 2G9‎ | گیره نگهدارنده لوله ‎32 mm‎
‎1 600 A03 2GA‎ | گیره نگهدارنده لوله ‎40 mm‎
| ‎1 600 A03 2GB‎ | نگهدارنده کابل برق (یک طرفه) برای 8 کابل
| ‎1 600 A03 2GC‎ | نگهدارنده کابل برق (دو طرفه) برای 16 کابل
| ‎1 600 A03 2GD‎ | نگهدارنده کابل برق برای 20 کابل
‎1 600 A03 2GE‎ | نگهدارنده کابل برق برای 40 کابل
| ‎1 600 A03 2GF‎ | بست نگهدارنده کابل برق
| ‎1 600 A03 2GG‎ | بست کابل برق ‎8−32 mm‎
‎1 600 A03 2GH‎ | بست کابل برق ‎16−63 mm‎

کلیه اجزاء اتصال پیشنهاد شده از طرف Bosch، را در سایت www.bosch-pt.com می یابید.

- منحصراً از اجزاء اتصالی که از طرف ‏Bosch‏ برای ابزار برقی شما توصیه شده، استفاده کنید. استفاده از اجزاء اتصال غیرمجاز، می تواند به ابزار برقی آسیب وارد کند و منجر به بروز جراحات شود.

برای اجزاء اتصال از جنس پلاستیک، از قطعه تماس باریک (23) استفاده کنید (رجوع کنید به تصویر E).

برای اجزاء اتصال از جنس فلز، از قطعه تماس استاندارد (17) استفاده کنید (رجوع کنید به تصویر F). حلقه مغناطیسی (24) را از قسمت جانبی روی نوک قطعه تماس برانید و بگذارید جا بیافتد.

اجزاء اتصال را با عبور میخ از محل مورد نظر روی قطعه تماس (23) یا حلقه مغناطیسی (24) قرار دهید.

- همیشه فقط اجزاء اتصال را به صورت جداگانه قرار دهید. اجزاء متعدد روی یکدیگر می توانند باعث بروز جراحات یا آسیب شوند.

- هنگام نصب اجزاء اتصال، همیشه قسمت جانبی دهانه را با دست های خود نگه دارید. دهانه خروجی را همیشه به سمت خود یا افراد دیگر نگیرید. اجزاء تماس را به سمت آنها فشار ندهید. انگشتان خود را از ماشه دور نگه دارید. شلیک غیرمنتظره می تواند یک میخ را آزاد کند و منجر به بروز جراحات یا آسیب دیدن ابزار برقی شود.

قطعه تماس را با اجزاء اتصال نصب شده روی سطح کار فشار دهید. روند انجام کار را طبق معمول شروع کنید.

##

عمق نفوذ را با خط کش تعیین عمق سوراخ (20) طوری تنظیم کنید که به مقدار صحیح فاصله سر میخ hNHS برسد.

میخ در عمق خیلی زیاد است: کلید خط کش تعیین عمق سوراخ (20) را به سمت راست فشار دهید.
اگر میخ ها در عمق زیاد باید قرار بگیرند، از میخ های بلندتر استفاده کنید.

میخ در عمق کافی نیست: کلید خط کش تعیین عمق سوراخ (20) را به سمت چپ فشار دهید.
اگر میخ ها در عمق نه چندان عمیق باید قرار بگیرند، از میخ های کوتاه تر استفاده کنید.

##

اگر نشانگر وضعیت (2) به رنگ قرمز یا نارنجی روشن شود، یا اگر میخ ها دیگر به درستی کار نمی کنند، موانع را برطرف کنید.

- باتری قابل شارژ (10) را خارج کنید. خشاب (12) را خالی کنید و آن را خارج کنید. قطعه تماس (17) را خارج کنید.
- خشاب (12) را بررسی کنید و آلودگی، باقیمانده مواد و اجسام خارجی را برطرف کنید.
- قطعه تماس (17) را بررسی کنید و به کمک سنبه (21)، میخ ها، براده های میخ، باقیمانده مواد یا اجسام خارجی را خارج کنید. دقت کنید که قطعه تماس در این هنگام آسیب نبیند.
- قطعه تماس (17)، خشاب (12) و باتری قابل شارژ (10) را یکی پس از دیگری دوباره در آن قرار دهید.
- دکمه (15) روی کشویی خشاب (14) را فشار دهید و آن را تا جا افتادن به سمت دهانه خشاب برانید.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- دکمه بازنشانی (4) را ‎5 s‎ فشار دهید تا نشانگر وضعیت (2) شروع به چشمک زدن کند.
- قطعه تماس (17) را در مقابل بلوک چوبی یا مشابه آن فشار داده و ماشه (6) را فشار دهید. از این طریق موتور می تواند سمبه را در موقعیت صحیح قرار دهد.
- چنانچه خطای دیگری مشخص شود، ابزار برقی به حالت عادی برنمی گردد، بلکه خطای دیگری در نشانگر وضعیت (2) ظاهر می شود.

##

پایه نگهدارنده (13)، تراز کردن ابزار برقی را به صورت عمودی بر روی سطح صاف آسان تر می کند.

برای کار کردن روی سطح کار ناهموار می توانید پایه نگهدارنده (13) را باز کنید. آن را به سمت عقب خشاب (12) برانید.

##

ابزار برقی خاموش را می توانید توسط قلاب آویز (25)، به تجهیزات آویز مناسب متصل کنید.

قلاب آویز (25) را با پیچ ارسالی به بدنه ابزار برقی وصل کنید (رجوع کنید به تصویر G).

- قلاب آویز (25) را از نظر آسیب دیدگی یا تغییر شکل بررسی کنید.
  در صورت وجود آسیب، تغییر شکل یا محکم وصل نشدن قلاب آویز به ابزار برقی، از قلاب آویز (25) استفاده نکنید.
- ابزار برقی را توسط قلاب آویز (25) به تجهیزات آویز ثابت آویزان کنید.
  برای جلوگیری از آسیب دیدن یا جراحات، تجهیزات آویز را نباید در مسیر عبور و مرور یا محدوده کار نصب کرد.

قلاب آویز فقط برای آویزان کردن ابزار برقی، از جمله متعلقات نصب شده در نظر گرفته شده است.

- هرگز از قلاب آویز به عنوان تجهیزات حفاظت در برابر سقوط استفاده نکنید.

##

برای حمل و نقل، ابزار برقی را خاموش کنید، به خصوص هنگام استفاده از نردبان یا وقتی که وضعیت بدن شما در حالت نامتعادل قرار گرفته است.

ماشه را با کلید آزادسازی (5) قفل کنید. ابزار برقی را در محل کار فقط از دسته (7) و با ماشه غیرفعال (6) حمل کنید.