# Mirëmbajtja dhe pastrimi

- Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike. Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

- Mbani të pastër fshesën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.

Nëse vegla elektrike është ruajtur pa përdorur për 2 vjet ose më shumë, rekomandohet mirëmbajtja në një qendër shërbimi të autorizuar për Bosch veglat elektrike.

## Zgjidhja e problemeve

Problemi | Shkaqet | Zgjidhja
--- | --- | ---
Vegla elektrike nuk përgjigjet. | nuk është vendosur bateri ose bateria është e zbrazët | Fusni një bateri të karikuar.
Bateria dhe/ose vegla elektrike janë jashtë temperaturës së funksionimit | Lëreni baterinë dhe veglën elektrike të arrijnë temperaturën e funksionimit.
Vegla elektrike nuk është e ndezur | Ndizni veglën elektrike duke përdorur butonin e ndezjes/fikjes (1) në ndërfaqja e përdoruesit.
Nuk është lëshuar asnjë proces drejtimi | ≤ 2 gozhdë në magazinë (12) | Rimbushni magazinën (12) .
Lëshuesi (6) u kyç | Shtypni këmbëzën e çelësit (5) në të majtë për të zhbllokuar lëshuesin (6).
Rendi i punës nuk është kryer si duhet | Ndiqni rendin e saktë të punës: Ngrini elementin e kontaktit (17) nga sipërfaqja. Lëshoni lëshuesin (6). Shtypni elementin e kontaktit vertikalisht në sipërfaqe. Shtypni lëshuesin brenda 2 sekondave nga shtypja e elementit të kontaktit.
Gozhda nuk futet mjaftueshëm thellë. | Vegla elektrike shumë e ftohtë | Lëreni veglën elektrike të arrijë temperaturën e funksionimit.
Ndalimi i thellësisë është vendosur gabim | Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë (20) në të majtë.
Gozhdë shumë e gjatë | Përdorni gozhdë më të shkurtër. Ju lutemi vini re gjatësinë efektive të ankorimit të përshtatshme për aplikimin tuaj hef.
Sipërfaqja shumë e fortë | Përdorni metoda alternative fiksimi si p.sh. kunj.
Gozhda është futur shumë thellë. | Ndalimi i thellësisë është vendosur gabim | Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë (20) në të djathtë.
Gozhdë shumë e shkurtër | Përdorni gozhdë më të gjatë. Ju lutemi vini re gjatësinë efektive të ankorimit të përshtatshme për aplikimin tuaj hef.
Sipërfaqja shumë e butë | Përdorni metoda alternative fiksimi si p.sh. kunj.
Gozhda përkulet ose thyhet. | Vegël elektrike e vendosur shtrembër në sipërfaqe | Vendoseni veglën elektrike vertikalisht në sipërfaqe.Nëse sipërfaqja është e niveluar, përdorni këmbën mbështetëse (13) për udhëzim.
Gozhdë shumë e gjatë | Përdorni gozhdë më të shkurtër. Ju lutemi vini re gjatësinë efektive të ankorimit të përshtatshme për aplikimin tuaj hef.
Sipërfaqja shumë e fortë | Për beton me përfshirje të forta, provoni ta fiksoni në një vend tjetër. Përndryshe, përdorni metoda alternative fiksimi, si p.sh. kunj.
Gozhda nuk mban në çelik. | Baza e çelikut shumë e hollë | Përdorni metoda alternative fiksimi, si p.sh. vidhosje.
Gozhda nuk del nga elementi i kontaktit ose elementi kontaktues mbetet në pozicionin e shtypur. | Bllokimi në elementin e kontaktit (p.sh. për shkak të trupave të huaj ose papastërtisë) | Pastroni bllokimin shih Eliminoni bllokimet/Rivendosje.
Shkalla e gabimit shumë e lartë | Sipërfaqja shumë e fortë | Përdorni metoda alternative fiksimi si p.sh. kunj.
Grusht i veshur | Riparoni veglën elektrike në një qendër të autorizuar shërbimi për Bosch-veglat e punës.
Gozhdët nuk rrëshqasin në magazinë. | Magazina e pistë | Pastroni magazinën (12), p.sh. me një furçë.