# Magasini täitmine/tühjendamine (vaata joonist B)

- Olge naelte käsitsemisel ettevaatlik, eriti nende sisestamisel ja väljavõtmisel. Naeltel on teravad otsad, mis võivad põhjustada kehavigastusi.

- Kasutage ainult naelu, mida Bosch on teie elektrilise tööriista jaoks soovitanud. Mittelubatud naelte kasutamine võib elektrilist tööriista kahjustada ja vigastusi põhjustada.

Hoidke elektrilist tööriista kõigi magasini juures tehtavate tööde kestel nii, et suue (18) ei ole teie oma kehale või teistele isikutele suunatud.

Naelte valimine vastavalt kasutusotstarbele:

Tähis | Tellimisnumber | Sobib materjalile | Pikkus (mm) | Läbimõõt (mm) | Materjal | Naelalindi värv
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Varras | Pea
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betoon | 16 | 2,7 (sile) | 6,25 | Süsinkteras, galvaaniliselt tsingitud | sinine
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (rihveldatud)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Teras | 13 | 3 (astmeline) | must
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betoon | 40 | 2,7 (sile) | 6,25 | Süsinkteras, galvaaniliselt tsingitud | sinine

Magasini täitmine:

- Puhastage vajadusel magasini siiber (14) ja magasin (12) nt pintsliga.
- Vajutage nuppu (15) magasini siibril (14) ja lükake seda magasini ava suunas kuni fikseerumiseni.
- Lükake sobiv naelalint (22) magasini avasse. Standardset magasini saab täita maksimaalselt 2 naelalindiga, laiendatud magasini (lisavarustus) 4-ga.
- Vajutage nuppu (15) magasini siibril (14) ja lükake seda kuni toeni ettepoole.

Suunis: Kui magasinis (12) on veel ainult 2 naela, ei saa kontaktelementi (17) enam sisse suruda ja sisselöömistoimingut vallandada. Täitke magasin.

Magasini tühjendamine:

- Vajutage nuppu (15) magasini siibril (14) ja lükake seda magasini ava suunas kuni fikseerumiseni.
- Pöörake magasini nii, et naelalint (22) saaks magasini avast välja libiseda.