# Nettoyage et entretien

- Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (maintenance, changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Après 2 ans de non-utilisation de l’outil électroportatif, nous recommandons de faire effectuer une maintenance dans un centre de service après-vente pour outillage Bosch-agréé.

## Dépannage

Problème | Cause | Remède
--- | --- | ---
L’outil électroportatif ne réagit pas. | Pas de batterie ou batterie vide | Insérez une batterie chargée.
Batterie et/ou outil électroportatif en dehors de la plage de températures admissibles | Attendez que la batterie et l’outil électroportatif prennent la température ambiante.
Outil électroportatif pas allumé | Mettez l’outil électroportatif en marche avec la touche Marche/Arrêt (1) de l’interface utilisateur.
Pas de déclenchement d’un tir | Nombre de clous dans le chargeur (12) ≤ 2 | Remplissez le chargeur (12).
Gâchette (6) bloquée | Poussez le bouton de déverrouillage (5) vers la gauche pour débloquer la gâchette (6).
Ordre prescrit pas respecté | Respectez l’ordre correct des opérations : Soulevez l’élément de contact (17) jusqu’à ce qu’il ne touche plus le support. Relâchez la gâchette (6). Pressez verticalement l’élément de contact contre le support. Actionnez la gâchette dans les 2 s qui suivent.
Le clou n’est pas assez enfoncé. | Outil électroportatif trop froid | Attendez que l’outil électroportatif prenne la température ambiante.
La butée de profondeur est mal réglée | Poussez le bouton de butée de profondeur (20) vers la gauche.
Clou trop long | Utilisez des clous plus courts. Respectez la longueur d’ancrage effective hef adaptée à votre application.
Support trop dur | Utilisez une autre méthode de fixation, par exemple des chevilles.
Le clou est trop enfoncé. | La butée de profondeur est mal réglée | Poussez le bouton de butée de profondeur (20) vers la droite.
Clou trop court | Utilisez des clous plus longs. Respectez la longueur d’ancrage effective hef adaptée à votre application.
Support trop mou | Utilisez une autre méthode de fixation, par exemple des chevilles.
Le clou se tord ou se casse. | L’outil électroportatif a été appliqué de biais contre le support | Appliquez l’outil électroportatif à la verticale contre le support. Si le support est plan, utilisez le pied d’appui (13) pour avoir une perpendicularité parfaite.
Clou trop long | Utilisez des clous plus courts. Respectez la longueur d’ancrage effective hef adaptée à votre application.
Support trop dur | Si le béton a des inclusions dures, essayez de placer le clou à un autre endroit. Utilisez sinon une autre méthode de fixation, par exemple des chevilles.
Le clou ne tient pas dans l’acier. | Support en acier pas assez épais | Utilisez une autre méthode de fixation, par exemple des vis.
Le clou ne sort pas de l’élément de contact ou l’élément de contact reste en position enfoncée. | Présence d’un corps étranger, de saletés ou autre dans l’élément de contact | Supprimez le coincement/blocage voir Suppression des coincements et blocages/Reset.
Taux d’erreur trop élevé | Support trop dur | Utilisez une autre méthode de fixation, par exemple des chevilles.
Poinçon usé | Faites réparer l’outil électroportatif dans un centre de service après-vente pour outillage Bosch agréé.
Les clous ne glissent pas bien dans le chargeur. | Le chargeur est sale ou encrassé | Nettoyez le chargeur (12) avec p. ex. un pinceau.