# Fylla på/tömma magasinet (se bild B)

- Var försiktig när du hanterar spik, speciellt när du sätter i och tar ur dem. Spikarna har vassa spetsar som kan leda till personskador.

- Använd endast spikar som rekommenderas av Bosch för ditt elverktyg. Användning av otillåtna spikar kan skada elverktyget och orsaka personskador.

Medan du arbetar på magasinet, håll elverktyget så att mynningen (18) inte är riktad mot dig eller någon annan.

Välja spikar efter användningsområde:

Beteckning | Beställningsnummer | Lämplig för | Längd (mm) | Diameter (mm) | Material | Färg spikremsa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Skaft | Huvud
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betong | 16 | 2,7 (blank) | 6,25 | Kolstål, galvaniserat | Blå
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (räfflad)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Stål | 13 | 3 (klassificerad) | Svart
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betong | 40 | 2,7 (blank) | 6,25 | Kolstål, galvaniserat | Blå

Fylla på magasinet:

- Rengör vid behov magasinförskjutaren (14) och magasinet (12), t.ex. med en pensel.
- Tryck på knappen (15) på magasinförskjutaren (14) och skjut den tills den klickar fast i riktning mot magasinöppningen.
- Skjut in passande spikremsa (22) i magasinöppningen. Standardmagasinet kan fyllas på med max. 2 spikremsor, det utökade magasinet (tillbehör) med 4.
- Tryck på knappen (15) på magasinförskjutaren (14) och skjut den framåt till anslag.

Observera: om det bara finns 2 spikar kvar i magasinet (12) kan kontaktelementet (17) inte längre tryckas in och ingen indrivning kan utlösas. Fyll på magasinet.

Tömma magasinet:

- Tryck på knappen (15) på magasinförskjutaren (14) och skjut den tills den klickar fast i riktning mot magasinöppningen.
- Vrid magasinet så att spikremsan (22) kan glida ut ur magasinöppningen.