# Magazīnas uzpilde/iztukšošana (skatīt attēlu B)

- Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar naglām, it īpaši, tās ielādējot vai izņemot no instrumenta. Naglām ir asi gali, kas var radīt personām ievainojumus.

- Izmantojiet tikai naglas, kuras ir ieteicis Bosch jūsu elektroinstrumentam. Neatbilstīgu naglu izmantošana var radīt elektroinstrumenta bojājumus un personu savainojumus.

Visu darbu laikā pie magazīnas turiet elektroinstrumentu tā, lai tā stobrs (18) nebūtu pavērsts pret jūsu ķermeni vai citām personām.

Izvēlieties naglas pēc pielietojuma mērķa:

Apzīmējums | Pasūtījuma numurs | Piemērotas | Garums (mm) | Diametrs (mm) | Materiāls | Naglu joslas krāsa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kāts | Galva
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betonā | 16 | 2,7 (gluda) | 6,25 | Oglekļa tērauds, galvaniski cinkots | zils
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (ar apmalojumu)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Tēraudā | 13 | 3 (pakāpeniska) | melns
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betonā | 40 | 2,7 (gluda) | 6,25 | Oglekļa tērauds, galvaniski cinkots | zils

Magazīnas uzpilde:

- Nepieciešamības gadījumā iztīriet magazīnas bīdni (14) un magazīnu (12), piemēram, ar otu.
- Nospiediet taustiņu (15) uz magazīnas bīdņa (14) un bīdiet to magazīnas atvēruma virzienā, līdz tas nofiksējas.
- Magazīnas atvērumā iebīdiet piemērotu naglu joslu (22). Standarta magazīnu var uzpildīt maksimāli ar 2 naglu joslām, paplašināto magazīnu (piederums) – ar 4 joslām.
- Nospiediet taustiņu (15) uz magazīnas bīdņa (14) un bīdiet to uz priekšu līdz atdurei.

Norāde: Ja magazīnā (12) ir palikušas tikai 2 naglas, kontaktelementu (17) vairs nevar iespiest un nav iespējams pievades process. Uzpildiet magazīnu.

Magazīnas iztukšošana:

- Nospiediet taustiņu (15) uz magazīnas bīdņa (14) un bīdiet to magazīnas atvēruma virzienā, līdz tas nofiksējas.
- Pagrieziet magazīnu tā, lai naglu josla (22) var slīdēt ārā no magazīnas atvēruma.