# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Sisse-/välja-nupp (kasutajaliides)
(2) | Elektrilise tööriista olekunäit (kasutajaliides)
(3) | Aku laetuse taseme näit (kasutajaliides)
(4) | Reset-nupp (kasutajaliides)
(5) | Päästiku lukustuse vabastamislüliti
(6) | Päästik
(7) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(8) | Kasutajaliides
(9) | Aku lukustuse vabastusnuppA)
(10) | AkuA)
(11) | Magasini lukustuse vabastamishoob
(12) | Magasin
(13) | Tugijalg
(14) | Magasini siiber
(15) | Magasini siibri nupp
(16) | Kontaktelemendi lukustuse vabastamisnupp
(17) | Standard-kontaktelement
(18) | Suue
(19) | Töövalgusti
(20) | Sügavuspiiriku lüliti
(21) | Läbilöögitihvt
(22) | NaelaribaA)
(23) | Kontaktelement kitsas (GNB 18V‑40)
(24) | Magnetrõngas (GNB 18V‑40)
(25) | Riputuskonks

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.