# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | زر التشغيل والإطفاء (واجهة المستخدم)
(2) | مبين حالة العدة الكهربائية (واجهة المستخدم)
(3) | مبين حالة شحن المركم (واجهة المستخدم)
(4) | زر إعادة الضبط (واجهة المستخدم)
(5) | مفتاح فك إقفال الزناد
(6) | الزناد
(7) | مقبض (مقبض مسك معزول)
(8) | واجهة المستخدم
(9) | زر تحرير المركمA)
(10) | المركمA)
(11) | ذراع فك إقفال الخزانة
(12) | الخزانة
(13) | قدم ارتكاز
(14) | مزلاج الخزانة
(15) | زر مزلاج الخزانة
(16) | مفتاح فك إقفال عنصر التوصيل
(17) | عنصر التوصيل القياسي
(18) | فوهة
(19) | مصباح العمل
(20) | مفتاح محدد العمق
(21) | سنبك
(22) | شريط المساميرA)
(23) | عنصر التوصيل الرفيع (GNB 18V‑40)
(24) | الحلقة المغناطيسية (GNB 18V‑40)
(25) | خطاف التعليق

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.