# Кориснички интерфејс

Корисничкиот интерфејс служи за:

- за вклучување/исклучување на електричниот алат
- приказ за статус на електричниот алат
- за приказ за наполнетост на батеријата
- за ресетирање

## Прикази за состојба

Боја на приказ за статус (2) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено | Електричниот алат е подготвен за употреба. | –
Жолто | Заштита од прегревање: моторот или електрониката се премногу загреани. | Оставете го електричниот алат да се олади. Кога моторот и електрониката се опсегот на работна температура, електричниот алат автоматски се враќа во нормален режим.
Сино | Заштита од студ: електричниот алат е премногу ладен. | Оставете го електричниот алат да се аклиматизира во топла средина. Кога моторот и електрониката се опсегот на работна температура, електричниот алат автоматски се враќа во нормален режим.
Црвено | Откриена е блокада: втиснувачот не може да се врати во правилната положба. | Отстранете ја блокадата види Отстранете ги блокадите/ресетирање.
Портокалова боја | Моторот е блокиран: втиснувачот не може да се доведе во правилна положба. | Отстранете ја блокадата види Отстранете ги блокадите/ресетирање.
Сино-зелена боја | Заштита од прекумерна струја: моторот троши премногу струја. | Проверете го електричниот алат дали има блокада или голема нечистотија и отстранете ги види Отстранете ги блокадите/ресетирање. Ако дефектот постои и понатаму, контактирајте со овластена сервисна служба за Bosch -електрични алати.
Магента боја (3 s долго, потоа зелена боја) | Се препорачува одржување: превисока стапка на дефект (на пр. свиткани шајки или недоволна длабочина на набивање) | Контактирајте со овластена сервисна служба за Bosch -електрични алати.
Бела | Дефект на електрониката или сензорот | Електричниот алат е поставен во безбедна состојба и не може да се користи. Контактирајте со овластена сервисна служба за Bosch -електрични алати.

Приказ за наполнетост на батеријата (3) | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 5× зелено | 80–100 %
Трајно светло 4× зелено | 60–80 %
Трајно светло 3× зелено | 40–60 %
Трајно светло 2× зелено | 20–40 %
Трајно светло 1× зелено | 5–20 %
Трепкаво светло 1× зелено | 0–5 %