# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Пусков прекъсвач (потребителски интерфейс)
(2) | Индикатор за състоянието на електроинструмента (потребителски интерфейс)
(3) | Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (потребителски интерфейс)
(4) | Бутон Нулиране (потребителски интерфейс)
(5) | Превключвател за отблокиране на спусъка
(6) | Спусък
(7) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(8) | Потребителски интерфейс
(9) | Бутон за отключване на акумулаторната батерияA)
(10) | Акумулаторна батерияA)
(11) | Лост за отключване на пълнителя
(12) | Пълнител
(13) | Опорно краче
(14) | Избутвач на пълнителя
(15) | Бутон за избутвача на пълнителя
(16) | Копче за деблокиране на контактния елемент
(17) | Стандартен контактен елемент
(18) | Изходен отвор
(19) | Работна лампа
(20) | Прекъсвач дълбочинен ограничител
(21) | Пробоен щифт
(22) | Лента с пирониA)
(23) | Контактен елемент тесен (GNB 18V‑40)
(24) | Магнитен пръстен (GNB 18V‑40)
(25) | Кука за окачване

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.