# Uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik služi:

- za vklop/izklop električnega orodja
- za prikaz stanja električnega orodja
- za prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
- za ponastavitev

## Prikazi stanja

Barva prikaza stanja (2) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zelena | Električno orodje je pripravljeno na uporabo. | –
Rumena | Zaščita pred pregrevanjem: motor ali elektronski sistem sta pregreta. | Počakajte, da se električno orodje ohladi. Ko temperatura motorja in elektronskega sistema doseže delovni razpon, se električno orodje samodejno vrne v stanje normalnega delovanja.
Modra | Zaščita pred mrazom: električno orodje je prehladno. | Električno orodje postavite na toplo, da se ogreje. Ko temperatura motorja in elektronskega sistema doseže delovni razpon, se električno orodje samodejno vrne v stanje normalnega delovanja.
Rdeča | Zaznan je zataknjen predmet: udarjalnik se ne more vrniti v pravilen položaj. | Odstranite zataknjeni predmet glejte Odstranitev zataknjenih predmetov/ponastavitev.
Oranžna | Motor je blokiran: udarjalnik se ne more postaviti v pravilen položaj. | Odstranite zataknjeni predmet glejte Odstranitev zataknjenih predmetov/ponastavitev.
Modra | Nadtokovna zaščita: motor porablja preveč elektrike. | Preverite, ali so v električnem orodju zagozdeni elementi ali prisotna umazanija, in jih po potrebi odstranite glejte Odstranitev zataknjenih predmetov/ponastavitev. Če napaka ne izgine, se obrnite na pooblaščenega serviserja za električna orodja Bosch.
Roza (3 s, nato zelena) | Priporočeno je vzdrževanje: previsoka stopnja neuspelih poskusov zabijanja (npr. skrivljeni žeblji ali nezadostna globina zabijanja) | Obrnite se na pooblaščenega serviserja za električna orodja Bosch.
Bela | Napaka elektronskega sistema ali senzorjev | Električno orodje se je preklopilo v blokirano stanje in ga ni mogoče uporabljati. Obrnite se na pooblaščenega serviserja za električna orodja Bosch.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (3) | Napolnjenost
--- | ---
5 zelenih LED-diod neprekinjeno sveti | 80–100 %
4 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60–80 %
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 40–60 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 20–40 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5–20 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0–5 %