# Avvertenze operative

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

Prima di iniziare a lavorare, verificare sempre che i dispositivi di sicurezza e di scatto funzionino correttamente e che tutte le viti e i dadi siano serrati saldamente.
Scollegare immediatamente dall’alimentazione di corrente un elettroutensile difettoso o non perfettamente funzionante e contattare un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.

Non eseguire operazioni improprie sull’elettroutensile. Non smontare o bloccare nessun componente dell’elettroutensile. Non eseguire «riparazioni di emergenza» con mezzi non adatti.

Evitare ogni depotenziamento o danno dell’elettroutensile, ad es. tramite:

- colpi o incisioni,
- modifiche non approvate dal produttore,
- cadute o trascinamenti su pavimenti,
- utilizzo come martello,
- qualsiasi tipo di azione violenta.

Spegnere l’elettroutensile per lunghe pause o al termine dei lavori, rimuovere la batteria e, se possibile, svuotare il caricatore.

##

Durante i fissaggi, osservare le indicazioni del produttore dei materiali da fissare e gli schemi costruttivi dei professionisti.

Controllare cosa c’è sotto il pezzo in lavorazione o dietro di esso. Non conficcare chiodi in pareti, soffitti o pavimenti, qualora delle persone si trovino al di là di queste strutture. I chiodi potrebbero perforare la superficie e causare lesioni.

I chiodi devono essere inseriti sempre perpendicolarmente nella superficie.

Non inserire un chiodo su un chiodo già conficcato. In questo modo il chiodo si può deformare, i chiodi si possono inceppare o l’elettroutensile può muoversi in modo incontrollato.

Verificare che i chiodi siano stati conficcati correttamente. Per un fissaggio sicuro, non devono trovarsi né troppo in alto né troppo in profondità o essere deformati.

GNB 18V‑40: nel montaggio di elementi di fissaggio, verificare anche che i chiodi siano applicati correttamente.

In caso di danneggiamento del calcestruzzo a causa di operazioni di inserimento errate, occorre ripararlo conformemente a norme riconosciute.

È possibile reperire le seguenti indicazioni nella documentazione relativa ai chiodi Bosch -al sito
http://www.bosch-pt.com:

- Distanza testa del chiodo hNHS
- Lunghezza di ancoraggio efficace hef
- Spessore minimo dell’elemento in calcestruzzo h
- Distanza minima tra due chiodi smin
- Distanza minima dal bordo cmin
- Carichi consigliati

##

Con l’elettroutensile è possibile montare singoli elementi di fissaggio in plastica o acciaio su una superficie di supporto.

Esempi di elementi di fissaggio:

| Codice di ordinazione | Descrizione
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Morsetto stringitubo 16 mm
1 600 A03 2G7 | Morsetto stringitubo 20 mm
1 600 A03 2G8 | Morsetto stringitubo 25 mm
1 600 A03 2G9 | Morsetto stringitubo 32 mm
1 600 A03 2GA | Morsetto stringitubo 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Staffa per cavi (un lato) per 8 cavi
| 1 600 A03 2GC | Staffa per cavi (doppio lato) per 16 cavi
| 1 600 A03 2GD | Supporto per cavi per 20 cavi
1 600 A03 2GE | Supporto per cavi per 40 cavi
| 1 600 A03 2GF | Supporto serracavi
| 1 600 A03 2GG | Serracavi 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Serracavi 16−63 mm

L’offerta completa di elementi di fissaggio Bosch è disponibile sul sito www.bosch-pt.com.

- Utilizzare esclusivamente elementi di fissaggio consigliati da Bosch per il rispettivo elettroutensile. L’utilizzo di elementi di fissaggio non consentiti può danneggiare l’elettroutensile e provocare lesioni.

Per elementi di fissaggio in plastica, utilizzare l’elemento di contatto sottile (23) (vedere fig. E).

Per elementi di fissaggio in acciaio, utilizzare l’elemento di contatto standard (17) (vedere fig. F). Spingere l’anello magnetico (24) lateralmente sulla punta dell’elemento di contatto e farlo scattare in posizione.

Posizionare un elemento di fissaggio con il passaggio previsto per il chiodo sull’elemento di contatto (23) o sull’anello magnetico (24).

- Posizionare sempre e solo un singolo elemento di fissaggio. Più elementi sovrapposti possono determinare lesioni o danni.

- Quando si posiziona l’elemento di fissaggio, tenere sempre le mani a lato dell’apertura di espulsione. Non dirigere mai l’apertura di espulsione verso di sé o altre persone. Non premere l’elemento di contatto verso l’interno. Mantenere le dita lontane dal grilletto. Un’innesco accidentale può avere come conseguenza la fuoriuscita di un chiodo, con il rischio di lesioni o danni all’elettroutensile.

Premere l’elemento di contatto con elemento di fissaggio in posizione sulla superficie. Avviare l’operazione di inserimento come di consueto.

##

Regolare la profondità di inserimento con l’interruttore dell’arresto di profondità (20) in modo da raggiungere il valore corretto per la distanza della testa del chiodo hNHS.

Chiodo troppo in profondità: premere l’interruttore dell’arresto di profondità (20) verso destra.
Se i chiodi sono inseriti ancora più in profondità, utilizzare chiodi più lunghi.

Chiodo non abbastanza in profondità: premere l’interruttore dell’arresto di profondità (20) verso sinistra.
Se i chiodi non sono ancora inseriti a sufficiente profondità, utilizzare chiodi più corti.

##

Sbloccare gli inceppamenti quando l’indicatore di stato (2) si accende con luce rossa o arancione o quando non è più possibile inserire chiodi correttamente.

- Rimuovere la batteria (10). Svuotare il caricatore (12) e smontarlo. Smontare l’elemento di contatto (17).
- Controllare il caricatore (12) e rimuovere sporcizia, residui e corpi estranei.
- Controllare l’elemento di contatto (17) e rimuovere chiodi, frammenti di chiodo, residui o corpi estranei con l’asta inseribile per la pulizia (21). Prestare attenzione a non danneggiare l’elemento di contatto.
- Reinserire in successione elemento di contatto (17), caricatore (12) e batteria (10).
- Premere il tasto (15) sul cursore di spinta del caricatore (14) e spingerlo fino a innesto in posizione in direzione dell’apertura del caricatore.
- Accendere l’elettroutensile.
- Premere il tasto di reset (4) per 5 s, finché l’indicatore di stato (2) inizia a lampeggiare.
- Schiacciare l’elemento di contatto (17) contro un blocco di legno o simili e premere il grilletto (6). In questo modo, il motore potrà posizionare correttamente il punzone.
- Qualora sia stato rilevato un altro errore, l’elettroutensile non tornerà al funzionamento normale e questo ulteriore guasto verrà visualizzato nell’indicatore di stato (2).

##

Il piedino di supporto (13) semplifica l’allineamento in perpendicolare dell’elettroutensile su una superficie piana.

È possibile smontare il piedino di supporto (13) per eseguire lavori su superfici irregolari. A tal fine, spingerlo all’indietro rispetto al caricatore (12).

##

Il gancio di sospensione (25) permette di fissare l’elettroutensile spento ad un dispositivo di sospensione adatto.

Avvitare il gancio di sospensione (25) con la vite in dotazione alla carcassa dell’elettroutensile (vedere fig. G).

- Controllare il gancio di sospensione (25) per eventuali danni o deformità.
  Non utilizzare il gancio di sospensione (25) in caso sia danneggiato, deformato o non più saldamente fissato all’elettroutensile.
- Appendere l’elettroutensile ad un dispositivo di sospensione stabile tramite il gancio di sospensione (25).
  Per evitare danni o lesioni, non è consentito montare il dispositivo di sospensione al di sopra di passaggi pedonali o di aree di lavoro immediatamente adiacenti.

Il gancio di sospensione è previsto esclusivamente per appendere l’elettroutensile, inclusi gli accessori montati.

- Non utilizzare mai il gancio di sospensione come dispositivo di protezione anticaduta.

##

Spegnere l’elettroutensile per trasportarlo, in particolare se si usano scale o si devono compiere movimenti inconsueti.

Bloccare il grilletto con l’interruttore di sbloccaggio (5). Sul luogo di lavoro trasportare l’elettroutensile solo per l’impugnatura (7) e senza premere il grilletto (6).