# Γέμισμα/άδειασμα του γεμιστήρα (βλέπε εικόνα B)

- Να είστε προσεκτικοί, όταν χειρίζεστε τα καρφιά, ειδικά όταν φορτώνετε και εκφορτώνετε καρφιά. Τα καρφιά έχουν αιχμηρά σημεία, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καρφιά,που συνιστώνται από την εταιρεία Bosch για το ηλεκτρικό εργαλείο. Η χρήση ανεπίτρεπτων καρφιών μπορεί να προξενήσει ζημιά στο ηλεκτρικό εργαλείο και να προκαλέσει τραυματισμούς.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο στον γεμιστήρα έτσι, ώστε το στόμιο (18) να μην είναι στραμμένο ούτε πάνω στο ίδιο σας το σώμα ούτε και πάνω σε άλλα άτομα.

Επιλογή καρφιών ανάλογα με τον σκοπό χρήσης:

Ονομασία | Αριθμός παραγγελίας | Καταλληλότητα για | Μήκος (mm) | Διάμετρος (mm) | Υλικό | Χρώμα ταινίας καρφιών
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Στέλεχος | Κεφαλή
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Μπετόν | 16 | 2,7 (λείο) | 6,25 | Ανθρακούχος χάλυβας, ηλεκτρογαλβανισμένος | μπλε
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (ρικνωμένο)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Χάλυβας | 13 | 3 (βαθμιδωτό) | μαύρη
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Μπετόν | 40 | 2,7 (λείο) | 6,25 | Ανθρακούχος χάλυβας, ηλεκτρογαλβανισμένος | μπλε

Γέμισμα του γεμιστήρα:

- Καθαρίστε, όταν χρειάζεται, τον ωθητήρα του γεμιστήρα (14) και τον γεμιστήρα (12), π.χ. με ένα πινέλο.
- Πατήστε το πλήκτρο (15) στον ωθητήρα του γεμιστήρα (14) και σπρώξτε τον μέχρι να ασφαλίσει στην κατεύθυνση του ανοίγματος του γεμιστήρα.
- Σπρώξτε μια κατάλληλη ταινία καρφιών (22) στο άνοιγμα του γεμιστήρα. Ο στάνταρ γεμιστήρας μπορεί να πληρωθεί το πολύ με 2 ταινίες καρφιών, ο διευρυμένος γεμιστήρας (εξάρτημα) με 4.
- Πατήστε το πλήκτρο (15) στον ωθητήρα του γεμιστήρα (14) και σπρώξτε τον μέχρι τέρμα προς τα εμπρός.

Υπόδειξη: Εάν απομένουν μόνο 2 καρφιά στον γεμιστήρα (12), το στοιχείο επαφής (17) δεν μπορεί πλέον να πιεστεί και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί καμία διαδικασία καρφώματος. Γεμίστε τον γεμιστήρα.

Άδειασμα του γεμιστήρα:

- Πατήστε το πλήκτρο (15) στον ωθητήρα του γεμιστήρα (14) και σπρώξτε τον μέχρι να ασφαλίσει στην κατεύθυνση του ανοίγματος του γεμιστήρα.
- Γυρίστε τον γεμιστήρα έτσι, ώστε να μπορεί η ταινία καρφιών (22) να γλιστρήσει έξω από το άνοιγμα του γεμιστήρα.