# Date tehnice

Pistol de împuşcat cuie cu acumulator |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Sistem de declanşare |  | Declanşare individuală cu secvenţă de siguranţă | Declanşare individuală cu secvenţă de siguranţă
Frecvenţă maximă de reglare (cu acumulator ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Element de fixare
Tip |  | Cui | Cui
Lungime | mm | 13−38 | 13−40
Diametru tijă | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Capacitate magazie standard | Cuie | 22 | 22
Dimensiuni fără acumulator (lungime × lăţime × înălţime) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Greutate cu acumulatorA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Greutate fără acumulator | kg | 4,1 | 4,1
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Temperatură ambientală admisă pe perioada depozitării | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

B)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.