# Указания по применению

- Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

Перед началом любых работ убедитесь в том, что предохранительные и спусковые механизмы исправно функционируют, а все винты и гайки затянуты.
Немедленно отсоедините дефектный или неисправный электроинструмент от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр Bosch.

Не выполняйте никаких манипуляций с электроинструментом, не предусмотренных руководством. Не демонтируйте и не блокируйте детали электроинструмента. Не выполняйте «аварийный ремонт» с помощью неподходящих средств.

Избегайте любых ослаблений и повреждений электроинструмента, например, вследствие

- штамповки или гравировки,
- переоснащения, не предусмотренного производителем,
- падения или скольжения по полу,
- использования в качестве молотка,
- любого силового воздействия.

При длительных перерывах в работе или по окончании работы выключайте электроинструмент, извлекайте аккумулятор и, по возможности, разряжайте магазин.

##

При установке креплений соблюдайте предписания производителей материалов, а также планы строительных работ.

Проверьте, что находится под вашей заготовкой или за ней. Не забивайте гвозди в стены, потолки или полы, если за ними находятся люди. Гвозди могут пробить базовый материал и травмировать кого-либо.

Гвозди следует забивать в базовый материал всегда под прямым углом.

Не забивайте гвозди поверх друг друга. Это может привести к их деформации и застреванию, а также к неконтролируемому движению самого электроинструмента.

Проверьте, правильно ли забиты гвозди. Для обеспечения надежного крепления они не должны забиваться недостаточно/слишком глубоко или деформироваться.

GNB 18V‑40: при навешивании крепежных элементов также проверяйте, правильно ли были посажены гвозди.

При повреждении бетонного элемента вследствие неправильного забивания гвоздей его следует восстановить согласно принятым правилам.

Нижеуказанные данные см. в документации к гвоздям Bosch на http://www.bosch-pt.com:

- расстояние от головки гвоздя hNHS;
- эффективная длина анкерного крепления hef;
- минимальная толщина бетонного элемента h;
- минимальное расстояние между двумя гвоздями sмин.;
- минимальное расстояние от края cмин.;
- допустимые нагрузки.

##

Электроинструмент позволяет навешивать отдельные крепежные элементы из пластмассы или стали на базовом материале.

Примеры крепежных элементов:

| Код для заказа | Описание
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Крепеж-клипса для труб 16 мм
1 600 A03 2G7 | Крепеж-клипса для труб 20 мм
1 600 A03 2G8 | Крепеж-клипса для труб 25 мм
1 600 A03 2G9 | Крепеж-клипса для труб 32 мм
1 600 A03 2GA | Крепеж-клипса для труб 40 мм
| 1 600 A03 2GB | Кабельный кронштейн (односторонний) на 8 кабелей
| 1 600 A03 2GC | Кабельный кронштейн (двухсторонний) на 16 кабелей
| 1 600 A03 2GD | Кабельный кронштейн на 20 кабелей
1 600 A03 2GE | Кабельный кронштейн на 40 кабелей
| 1 600 A03 2GF | Держатель с кабельной стяжкой
| 1 600 A03 2GG | Кабельная стяжка 8−32 мм
1 600 A03 2GH | Кабельная стяжка 16−63 мм

Полный ассортимент крепежных элементов Bosch можно посмотреть на www.bosch-pt.com.

- Используйте только крепежные элементы, рекомендованные Bosch для вашего электроинструмента. Использование неподходящих крепежных элементов может повредить электроинструмент и стать причиной травм.

Для крепежных элементов из пластмассы используйте узкий контактный элемент (23) (см. рис. E).

Для крепежных элементов из стали используйте стандартный контактный элемент (17) (см. рис. F). Наденьте магнитное кольцо (24) сбоку на кончик контактного элемента и дайте ему зафиксироваться.

Разместите крепежный элемент с предусмотренным отверстием для гвоздя на контактном элементе (23) или магнитном кольце (24).

- Всегда размещайте только отдельный крепежный элемент. Несколько элементов один над другим могут привести к травмированию или повреждениям.

- При навешивании крепежных элементов всегда держите руки сборку от выпускного отверстия. Всегда направляйте выпускное отверстие в сторону от себя или других людей. Не вдавливайте контактный элемент внутрь. Не держите пальцы близко к спусковому механизму. Из-за неожиданного срабатывания может высвободиться гвоздь, что может вызвать травмирование или повреждение электроинструмента.

Прижмите контактный элемент с насаженным крепежным элементом к базовому материалу. Выполните забивание обычным способом.

##

Отрегулируйте глубину забивания с помощью переключателя ограничителя глубины (20) таким образом, чтобы соблюдалось правильное значение расстояния от головки гвоздя hNHS.

Гвоздь забивается слишком глубоко: нажмите переключатель ограничителя глубины (20) вправо.
Если гвозди по-прежнему забиваются слишком глубоко, используйте гвозди большей длины.

Недостаточная глубина забивания гвоздя: нажмите переключатель ограничителя глубины (20) влево.
Если гвозди по-прежнему забиваются недостаточно глубоко, то используйте гвозди меньшей длины.

##

Устраните заклинивания, если индикатор состояния (2) светится красным или оранжевым или если правильное забивание гвоздей стало невозможным.

- Извлеките аккумулятор (10). Разрядите магазин (12) и снимите его. Снимите контактный элемент (17).
- Проверьте магазин (12) и удалите грязь, частицы и посторонние предметы.
- Проверьте контактный элемент (17) и удалите гвозди, их обломки, частицы или посторонние предметы с помощью пробивного штифта (21). Следите, чтобы при этом не повредить контактный элемент.
- Вставьте друг за другом контактный элемент (17), магазин (12) и аккумулятор (10).
- Нажмите кнопку (15) на толкателе магазина (14) и сдвиньте его до фиксации в направлении проема магазина.
- Включите электроинструмент.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса (4)в течение 5 с, пока не начнет мигать индикация состояния (2).
- Прижмите контактный элемент (17) к бруску из дерева или т. п. и нажмите спусковой механизм (6). Благодаря этому двигатель сможет установить боек в правильное положение.
- При возникновении другой ошибки электроинструмент не возвращается в штатный режим, а на индикаторе состояния (2) появляется другая ошибка.

##

Опорная стойка (13) упрощает вертикальное выравнивание электроинструмента на ровном основании.

Для выполнения работ на неровном основании демонтируйте опорную стойку (13). Для этого сдвиньте ее назад от магазина (12).

##

С помощью крючка для подвешивания (25) можно закрепить электроинструмент на соответствующем приспособлении для подвешивания.

Приверните крючок для подвешивания (25) входящим в комплект винтом к корпусу электроинструмента (см. рис. G).

- Проверьте крючок для подвешивания (25) на наличие повреждений или деформации.
  Не используйте крючок для подвешивания (25), если он поврежден, деформирован или ненадежно держится на электроинструменте.
- Подвешивайте электроинструмент на крючке для подвешивания (25) на надежно зафиксированном приспособлении для подвешивания.
  Во избежание повреждений или травм приспособление для подвешивания нельзя крепить над проходами или в непосредственной близости от рабочих зон.

Крючок для подвешивания предназначен только для подвешивания электроинструмента с установленными принадлежностями.

- Не используйте крючок для подвешивания в качестве оборудования для защиты при падении.

##

Перед транспортировкой выключайте электроинструмент, особенно если вы пользуетесь при этом лестницами или занимаете нестандартное рабочее положение.

Заблокируйте спусковой механизм выключателем блокировки (5). Переносите электроинструмент на рабочем месте только за рукоятку (7) и с отжатым спусковым механизмом (6).