# تعبئة/تفريغ الخزانة (انظر الصورة B)

- توخ الحذر عند التعامل مع المسامير، لا سيما عند التلقيم والتفريغ. تشتمل المسامير على نقاط حادة يمكن أن تؤدي إلى إصابات شخصية.

- اقتصر على استخدام المسامير الموصى بها من قبل Bosch للعدة الكهربائية الخاصة بك. قد يتسبب استخدام مسامير غير مسموح بها في الإضرار بالعدة الكهربائية ووقوع إصابات.

أمسك بالعدة الكهربائية أثناء جميع الأعمال بحيث لا تكون الفوهة (18) موجهة إلى جسمك ولا إلى أشخاص آخرين.

اختيار المسامير حسب الغرض من الاستخدام:

المسمى | رقم الطلب | مناسب لـ | الطول (مم) | القطر (مم) | الخامة | شريط المسامير الملون
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
الساق | الرأس
NB‑16‏ | ‎1 600 A02 F4K‏ | الخرسانة | 16 | 2,7 (أملس) | 6,25 | الفولاذ الكربوني، مجلفن كهربائيًا | أزرق
NB‑19‏ | ‎1 600 A02 F4L‏ | 19
NB‑25‏ | ‎1 600 A02 F4M‏ | 25
NB‑32‏ | ‎1 600 A02 F4N‏ | 32
NB‑38‏ | ‎1 600 A02 F4P‏ | 38
NK‑35‏ | ‎1 600 A02 F4R‏ | 35 | 2,7 (محزز)
NM‑13‏ | ‎1 600 A02 F4S‏ | فولاذ | 13 | 3 (مدرج) | أسود
NM‑16‏ | ‎1 600 A02 F4T‏ | 16
NM‑19‏ | ‎1 600 A02 F4U‏ | 19
GNB 18V-40:
NB‑40‏ | ‎1 600 A02 R7F | الخرسانة | 40 | 2,7 (أملس) | 6,25 | الفولاذ الكربوني، مجلفن كهربائيًا | أزرق

تعبئة الخزانة:

- قم عند الحاجة بتنظيف مزلاج الخزانة (14) والخزانة (12)، باستخدام فرشاة مثلا.
- اضغط الزر (15) الموجود على مزلاج الخزانة (14) وحركه حتى يثبت في اتجاه فتحة الخزانة.
- أدخل شريط مسامير (22) مناسب في فتحة الخزانة. يمكن تعبئة الخزانة القياسية بشريطي مسامير كحد أقصى، بالنسبة للخزانة الموسعة (التوابع) فيمكن تعبئتها بأربعة شرائط.
- اضغط الزر (15) الموجود على مزلاج الخزانة (14) وحركه للأمام حتى النهاية.

ملاحظة: إذا لم يتبق سوى مسمارين في الخزانة (12)، فلن يعد من الممكن الضغط على عنصر التوصيل (17) ولا يمكن إطلاق عملية الدسر. قم بتعبئة الخزانة.

تفريغ الخزانة:

- اضغط الزر (15) الموجود على مزلاج الخزانة (14) وحركه حتى يثبت في اتجاه فتحة الخزانة.
- أدر الخزانة بطريقة تسمح بانزلاق شريط المسامير (22) من فتحة الخزانة.