# Instructions d’utilisation

- Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (maintenance, changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Avant débuter un travail, vérifiez que les dispositifs de sécurité et de déclenchement fonctionnent correctement et que toutes les vis et tous les écrous sont bien fixés.
Coupez immédiatement l’alimentation électrique de l’outil électroportatif quand il tombe en panne ou se met à mal fonctionner et contactez un centre de service Bosch agréé.

Ne procédez pas à des manipulations inappropriées sur l’outil électroportatif. Ne démontez ou bloquez aucune pièce de l’outil électroportatif. N’effectuez pas de « réparations d’urgence » avec des moyens inadaptés.

Pour ne pas dégrader ou endommager l’outil électroportatif, ne pas :

- apposer de marquage ou de gravage,
- apporter de modifications non agréées par le fabricant,
- le laisser tomber par terre ou ne pas le traîner sur le sol,
- l’utiliser en guise de marteau,
- lui faire subir des chocs.

Avant une pause prolongée ou à la fin du travail, éteignez l’outil électroportatif, retirez l’accu et videz si possible le chargeur.

##

Lors de l’utilisation de l’outil électroportatif, respectez les consignes du fabricant des matériaux à fixer par clouage et consultez les plans de construction.

Vérifiez ce qui se trouve sous ou derrière le support dans lequel vous enfoncer les clous. Ne mettez pas de clous dans des murs, des plafonds ou des sols si des personnes se trouvent derrière. Les clous risquent de transpercer le support et de blesser quelqu’un.

Enfoncez toujours les clous perpendiculairement au support.

N’essayez pas d’enfoncer un clou juste au-dessus d’un autre clou. Le clou pourrait se déformer, des clous pourraient se coincer ou vous pourriez perdre le contrôle de l’outil électroportatif.

Vérifiez les clous ont été posés correctement. Pour une bonne fixation, les clous ne doivent être ni trop ni pas assez enfoncés et ils ne doivent pas être tordus.

GNB 18V‑40 : Vérifiez aussi lors de la pose d’éléments de fixation si les clous ont été enfoncés correctement.

Si le béton subit des dommages suite à des tirs manqués, réparez-le dans les règles de l’art.

Pour les données qui suivent, reportez-vous à la documentation relative aux clous Bosch sur
http://www.bosch-pt.com :

- Distance tête de clou hNHS
- Longueur d’ancrage effective hef
- Épaisseur minimale du support en béton h
- Espacement minimal des clous smin
- Distance minimale par rapport au bord cmin
- Charges recommandées

##

L’outil électroportatif permet de fixer des éléments de fixation en plastique ou en acier sur un support.

Exemples d’éléments de fixation :

| Référence | Description
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Attache-collier de tube 16 mm
1 600 A03 2G7 | Attache-collier de tube 20 mm
1 600 A03 2G8 | Attache-collier de tube 25 mm
1 600 A03 2G9 | Attache-collier de tube 32 mm
1 600 A03 2GA | Attache-collier de tube 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Étrier de câbles (unilatéral) pour 8 câbles
| 1 600 A03 2GC | Étrier de câbles (bilatéral) pour 16 câbles
| 1 600 A03 2GD | Support de câbles pour 20 câbles
1 600 A03 2GE | Support de câbles pour 40 câbles
| 1 600 A03 2GF | Support d’attache de câbles
| 1 600 A03 2GG | Attache de câbles 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Attache de câbles 16−63 mm

Vous trouverez l’offre complète d’éléments de fixation Bosch sur www.bosch-pt.com.

- Utilisez uniquement les éléments de fixation Bosch préconisés pour cet outil électroportatif. L’utilisation d’éléments de fixation non autorisés peut endommager l’outil électroportatif ou provoquer des blessures.

Pour les éléments de fixation en plastique, insérez l’élément de contact étroit (23) (voir figure E).

Pour les éléments de fixation en acier, insérez l’élément de contact standard (17) (voir figure F). Glissez la bague magnétique (24) latéralement sur la pointe de l’élément de contact jusqu’à son enclenchement.

Placez l’élément de fixation avec le passe-clou prévu sur l’élément de contact (23) ou la bague magnétique (24).

- Ne posez toujours qu’un seul élément de fixation à la fois. Il y a risque de blessures ou de dommages en cas de superposition de plusieurs éléments.

- Lors de la pose de l’élément de fixation, placez toujours les mains latéralement par rapport au nez de l’outil. Ne dirigez jamais le nez de l’outil vers vous ou vers d’autres personnes. Ne poussez pas l’élément de contact vers l’intérieur. Gardez vos doigts éloignés de la gâchette. Un actionnement inopiné de la gâchette peut déclencher un tir et causer des blessures ou des dommages sur l’outil électroportatif.

Appliquez l’élément de contact sur le support avec l’élément de fixation en place. Déclenchez le tir de la manière habituelle.

##

À l’aide du bouton de butée de profondeur (20), réglez la profondeur d’enfoncement de façon à obtenir la valeur correcte pour la distance hNHS de la tête de clou.

Clou trop profond : poussez le bouton de butée de profondeur (20) vers la droite.
Si les clous sont encore trop enfoncés, utilisez des clous plus longs.

Clou pas assez profond : poussez le bouton de butée de profondeur (20) vers la gauche.
Si les clous sont encore pas assez enfoncés, utilisez des clous plus courts.

##

Si l’indicateur d’état (2) s’allume en orange ou en rouge ou si les clous ne sont plus enfoncés correctement, on est en présence d’un coincement ou blocage qu’il faut supprimer.

- Retirez la batterie (10). Videz le chargeur (12) et retirez-le. Retirez l’élément de contact (17).
- Examinez le chargeur (12) et supprimez les saletés, les résidus ou corps étrangers.
- Examinez l’élément de contact (17) et chassez les clous, éclats de clou ou corps étrangers avec la tige chasse-clou (21). Veillez ce faisant à ne pas endommager l’élément de contact.
- Remontez ensuite dans l’ordre l’élément de contact (17), le chargeur (12) et la batterie (10).
- Appuyez sur le bouton (15) du curseur (14) et faites coulisser le curseur jusqu’en butée dans le sens ouverture du chargeur.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- Actionnez la touche Reset (4) pendant 5 s jusqu’à ce que l’indicateur d’état (2) commence à clignoter.
- Pressez l’élément de contact (17) contre p. ex. un bloc de bois et actionnez la gâchette (6). Cela permet au moteur de placer le poinçon dans la bonne position.
- Si un autre défaut est constaté, l’outil électroportatif ne repasse pas dans le mode de fonctionnement normal, l’indicateur d’état (2) indique la nature du défaut.

##

Le pied d’appui (13) facilite le positionnement à la verticale de l’outil électroportatif sur des supports plans.

Pour une utilisation sur des supports non plans, vous pouvez retirer le pied d’appui (13). Retirez-le pour cela du chargeur (12) en le faisant glisser vers l’arrière.

##

L’étrier de suspension (25) permet de fixer l’outil électroportatif éteint à un dispositif de suspension approprié.

Vissez l’étrier de suspension (25) au boîtier de l’outil électroportatif avec la vis fournie (voir figure G).

- Assurez-vous que l’étrier de suspension (25) n’est pas endommagé et qu’il n’est pas déformé.
  N’utilisez pas l’étrier de suspension (25) quand il est endommagé, déformé ou qu’il n’est plus correctement fixé à l’outil électroportatif.
- Accrochez l’outil électroportatif à un dispositif de suspension avec l’étrier de suspension (25).
  Pour éviter les dommages et les blessures, veillez à ce que le dispositif de suspension ne se trouve pas au-dessus de lieux de passage, allées ou couloirs ou près de zones de travail.

L’étrier de suspension est uniquement conçu pour suspendre l’outil électroportatif avec ses accessoires éventuels.

- Il n’est pas conçu pour une utilisation en tant que sécurité antichute.

##

Débranchez l’outil électroportatif pour le transporter, en particulier si vous utilisez une échelle ou si vous avez à vous déplacer dans une posture inhabituelle.

Verrouillez la gâchette avec le bouton de déverrouillage (5). À votre poste de travail, ne portez l’outil électroportatif que par sa poignée (7), avec la gâchette (6) non actionnée.