# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre puliti l’elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Se l’elettroutensile è stato conservato inutilizzato per 2 anni o più, si consiglia di sottoporlo a manutenzione presso un Centro Assistenza Clienti autorizzato per elettroutensili Bosch.

## Risoluzione delle anomalie

Problema | Causa | Rimedio
--- | --- | ---
L’elettroutensile non reagisce. | Batteria assente o scarica | Inserire una batteria carica.
Batteria e/o elettroutensile fuori dalla temperatura di esercizio | Portare gradualmente batteria ed elettroutensile alla temperatura di esercizio.
Elettroutensile spento | Accendere l’elettroutensile con il tasto di accensione/spegnimento (1) sull’interfaccia di comando.
Mancato avvio dell’operazione di inserimento | ≤ 2 chiodi nel caricatore (12) | Riempire il caricatore (12).
Grilletto (6) bloccato | Premere l’interruttore di sbloccaggio (5) verso sinistra per sbloccare il grilletto (6).
Sequenza di lavoro non eseguita correttamente | Rispettare la corretta sequenza di lavoro: Sollevare l’elemento di contatto dalla superficie (17). Rilasciare il grilletto (6). Premere l’elemento di contatto perpendicolarmente sulla superficie. Premere il grilletto entro 2 s dopo aver premuto l’elemento di contatto.
Chiodo non abbastanza in profondità. | Elettroutensile troppo freddo | Portare gradualmente l’elettroutensile alla temperatura di esercizio.
Arresto di profondità regolato non correttamente | Premere l’interruttore dell’arresto di profondità (20) verso sinistra.
Chiodo troppo lungo | Utilizzare chiodi più corti. Osservare la lunghezza di ancoraggio efficace hef idonea alla rispettiva applicazione.
Superficie troppo dura | Ricorrere a metodi di fissaggio alternativi, ad es. fissaggio con tasselli.
Chiodo troppo in profondità. | Arresto di profondità regolato non correttamente | Premere l’interruttore dell’arresto di profondità (20) verso destra.
Chiodo troppo corto | Utilizzare chiodi più lunghi. Osservare la lunghezza di ancoraggio efficace hef idonea alla rispettiva applicazione.
Superficie troppo morbida | Ricorrere a metodi di fissaggio alternativi, ad es. fissaggio con tasselli.
Il chiodo si deforma o si rompe. | Elettroutensile posizionato in obliquo sulla superficie | Posizionare l’elettroutensile perpendicolarmente sulla superficie. In caso di superficie piana, utilizzare il piedino di supporto (13) per l’allineamento.
Chiodo troppo lungo | Utilizzare chiodi più corti. Osservare la lunghezza di ancoraggio efficace hef idonea alla rispettiva applicazione.
Superficie troppo dura | In caso di calcestruzzo con inclusioni dure, tentare di eseguire il fissaggio in un altro punto. Altrimenti, ricorrere a metodi di fissaggio alternativi, ad es. fissaggio con tasselli.
Il chiodo non si fissa nell’acciaio. | Superficie in acciaio troppo sottile | Ricorrere a metodi di fissaggio alternativi, ad es. fissaggio con viti.
Il chiodo non fuoriesce dall’elemento di contatto o elemento di contatto in posizione premuta. | Inceppamento nell’elemento di contatto (dovuto ad es. a corpi estranei o sporcizia) | Sbloccare l’inceppamento vedi Sblocco degli inceppamenti/reset.
Tasso di errore troppo elevato | Superficie troppo dura | Ricorrere a metodi di fissaggio alternativi, ad es. fissaggio con tasselli.
Punzone usurato | Portare l’elettroutensile in riparazione presso un Centro Assistenza Clienti per elettroutensili Bosch autorizzato.
I chiodi non scivolano nel caricatore. | Caricatore sporco | Pulire il caricatore (12), ad es. con un pennello.