# Huolto ja puhdistus

- Ota akku pois sähkötyökalusta, ennen kuin teet sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto jne.). Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

- Pidä aina sähkötyökalua ja sen tuuletusaukot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.

Jos sähkötyökalua on säilytetty käyttämättömänä 2 vuotta tai sitäkin kauemmin, suosittelemme huollattamaan sen valtuutetussa Bosch-sähkötyökalujen huoltopisteessä.

## Häiriöiden poistaminen

Ongelma | Syy | Korjausohje
--- | --- | ---
Sähkötyökalu ei reagoi. | Akku puuttuu tai asennettu tyhjä akku | Asenna ladattu akku.
Akku ja/tai sähkötyökalu sallitun käyttölämpötila-alueen ulkopuolella | Anna akun ja sähkötyökalun mukautua käyttölämpötilaan.
Sähkötyökalua ei ole kytketty päälle | Kytke sähkötyökalu päälle käyttöliittymän käynnistyspainikkeella (1).
Naulaa ei liipaista | Lippaassa (12) on ≤ 2 naulaa | Täytä lipas (12).
Liipaisin (6) lukittu | Paina vapautuskytkintä (5) vasemmalle, jotta liipaisin (6) vapautuu.
Väärä toimenpidejärjestys | Noudata oikeaa toimenpidejärjestystä: Nosta kosketusosa (17) alustan pinnalta. Vapauta liipaisin (6). Paina kosketusosa kohtisuorassa alustaa vasten. Paina liipaisinta 2 sekunnin sisällä, kun kosketusosa on painettu pohjaan.
Naula ei mene tarpeeksi syvälle. | Sähkötyökalu on liian kylmä | Anna sähkötyökalun mukautua käyttölämpötilaan.
Syvyydenrajoitin on säädetty väärin | Paina syvyydenrajoittimen kytkintä (20) vasemmalle.
Liian pitkä naula | Käytä lyhyempiä nauloja. Huomioi käyttökohteelle soveltuva tehollinen ankkurointipituus hef.
Alusta on liian kova | Käytä vaihtoehtoisia kiinnitysmenetelmiä, esim. tulppakiinnikkeitä.
Naula uppoaa liian syvälle. | Syvyydenrajoitin on säädetty väärin | Paina syvyydenrajoittimen kytkintä (20) oikealle.
Liian lyhyt naula | Käytä pidempiä nauloja. Huomioi käyttökohteelle soveltuva tehollinen ankkurointipituus hef.
Alusta on liian pehmeä | Käytä vaihtoehtoisia kiinnitysmenetelmiä, esim. tulppakiinnikkeitä.
Naula taipuu tai murtuu. | Sähkötyökalu on asetettu vinossa asennossa alustaa vasten | Paina sähkötyökalu kohtisuorassa alustaa vasten. Käytä tasopinnalla tukijalkaa (13) kohdistamiseen.
Liian pitkä naula | Käytä lyhyempiä nauloja. Huomioi käyttökohteelle soveltuva tehollinen ankkurointipituus hef.
Alusta on liian kova | Jos betonissa on vain paikoittain kovia kohtia, yritä kiinnittää toiseen paikkaan. Käytä muussa tapauksessa vaihtoehtoisia kiinnitysmenetelmiä, esim. tulppakiinnikkeitä.
Naulat eivät pysy kiinni teräksessä. | Teräsalusta on liian ohut | Käytä vaihtoehtoisia kiinnitysmenetelmiä, esim. ruuveja.
Naula ei tule ulos kosketusosasta tai kosketusosa pysyy koko ajan painettuna. | Kosketusosan jumittuma (esim. roskien tai lian takia) | Poista jumittuma katso Jumittumien poistaminen/nollaaminen.
Liian suuri virhemäärä | Alusta on liian kova | Käytä vaihtoehtoisia kiinnitysmenetelmiä, esim. tulppakiinnikkeitä.
Iskutanko kulunut loppuun | Korjauta sähkötyökalu valtuutetussa Bosch-sähkötyökalujen huoltopisteessä.
Naulat eivät mene lippaaseen. | Lipas likainen | Puhdista lipas (12), esim. siveltimellä.