# Llenar/vaciar el cargador (ver figura B)

- Tenga cuidado al manipular los clavos, especialmente al cargarlos y descargarlos. Los clavos tienen puntas afiladas que pueden provocar lesiones personales.

- Utilice sólo clavos recomendados por Bosch para su herramienta eléctrica. El uso de clavos no permitidos puede dañar la herramienta eléctrica y causar lesiones.

Durante todos los trabajos en el cargador, sujete la herramienta eléctrica de modo que la boca (18) no apunte a su propio cuerpo ni a otras personas.

Seleccionar los clavos según la finalidad de uso:

Descripción | Número de pedido | Apropiado para | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | Material | Color de la línea del clavo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vástago | Cabeza
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Hormigón | 16 | 2,7 (liso) | 6,25 | Acero al carbono, galvanizado | azul
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (moleteado)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Acero | 13 | 3 (escalonado) | negro
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Hormigón | 40 | 2,7 (liso) | 6,25 | Acero al carbono, galvanizado | azul

Llenar el cargador:

- Si es necesario, limpie la corredera del cargador (14) y el cargador (12), p. ej. con un pincel.
- Presione la tecla (15) en la corredera del cargador (14) y empújela hacia la abertura del cargador hasta que encastre.
- Introduzca una tira de clavos adecuada (22) en la abertura del cargador. El cargador estándar puede llenarse con un máximo de 2 tiras de clavos, el cargador ampliado (accesorio) con 4.
- Presione la tecla (15) en la corredera del cargador (14) y empújela hacia delante hasta el tope.

Indicación: Si sólo quedan 2 clavos en el cargador (12), el elemento de contacto (17) ya no se puede presionar y no se puede activar ningún operación de clavado. Llene el cargador.

Vaciar el cargador:

- Presione la tecla (15) en la corredera del cargador (14) y empújela hacia la abertura del cargador hasta que encastre.
- Gire el cargador, de modo que la tira de clavos (22) pueda deslizarse fuera de la abertura del cargador.